# **服务要求**

1. 按照甲方规划区域及苗木采用局部换土方式进行绿化植树。

2、在绿化施工前，施工场地必需做整平处置，场地内一切的杂草、石块、渣土、淤泥等要做肃清处置。

3、种植槽、穴发掘前，应向甲方了解管线、通讯电缆和荫蔽物等埋设状况。

4、挖种植穴、槽的大小，应依据苗根系、土球大小而定。普通穴、槽直径应大于土球直径30-50cm，深度大于土球厚度的1/3。

5、穴、槽开挖完成后，应按相应比例放入有机肥作为基肥，肥料不得直接与根系有接触，要在肥料上盖上种植土。注：未经发酵的有机肥制止运用。

6、具有明显主干的高大落叶乔木在坚持原有树形的前题下，可恰当疏枝，对保存的主侧枝应在强健芽前端截断，可剪去枝条的1/5-1/3。

7、树木种植完成后，在土球四周应设筑围水堰，围水堰高度150mm，直径略大于土球，围水堰应筑实，又不漏水，观感好。

8、每次种植完的苗木都应浇透水，多角度、插入土球下端渐渐停止自然浸透。

9、养护期内确保苗木成活率为100%，死苗要及时更换。

10、所需货物明细及要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 苗木 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1#、2#门两侧 | 国槐 | 棵 | 109 | 胸径10cm |
| 2 | 南大道 | 白蜡 | 棵 | 410 | 包含厂前区移植97棵，其余胸径10cm;A库南侧118棵由各部门员工挂牌认领 |
| 3 | AB库中间 | 龙爪槐 | 棵 | 40 | 南大道移栽 |
| 4 | 国旗前路 | 法桐 | 棵 | 32 | 胸径12cm |
| 5 | 综合楼前 | 法桐 | 棵 | 10 | 综合楼两角胸径20cm法桐2棵、两侧胸径15cm法桐8棵 |
| 6 | 综合楼前 | 字块绿篱 | ㎡ | 2100 | “精诚津车，精品机车” |
| 7 | 2、3号楼内凹 | 国槐 | 棵 | 8 | 胸径10cm |