# **技术要求**

1. 工程概况

工程地点：A库30米移车台

1. 技术要求

制造区30米移车台轨道故障维修,进行水平、高低及平直性校正，高差≤3mm，并重新锚固螺丝钉约300米，对锚固不良的道钉进行更换，间距≤800mm。

1. 施工要求

1. 进入施工现场必须严格遵守安全操作规程

2．施工的相关工艺应符合相关规范要求。

3．施工现场严禁烟火。

4. 对施工现场做封闭处理。

5. 应采用无毒无害、绿色环保、无污染、无放射性的材料。

6. 工程质量验收应符合《建筑工程质量验收统一标准》相关要求。

4、主要技术要求及参数

（1）材料要求

1.工程材料均由投标人采购，所用材料在进场时须由现场监理、招标人共同验收合格后方可使用。

2.所有用于本工程的材料，都必须符合国家规定的质量标准，并附有真实的出厂合格证与检测报告。

3.中标人必须在材料进场后，施工前按有关规范要求，提交材料的产品合格证书、性能检测、安全环保报告等全套资料。如果不合格，招标人有权要求投标人更换合格材料，或直接指定供货商，所发生的费用由投标人负担，投标报价不得调整。