# **服务要求**

一、工程概况

1.工程地点：天津电力机车厂内。

2.工程内容：在B喷漆库后侧空地、D库东西两侧空地、C喷漆库硬化地面周边增设配件缓存区，素土回填压实、铺设土工格栅、加装浸塑围栏，场地井口维修等。

二、技术要求

1.施工前应认真核对尺寸，并对现场进行测量，如误差较大应通知甲方。

2.土方回填土在甲方指定位置挖运，挖运是应注意原有地下管道的保护，如有破损由施工方负责修复，并按相关管理规定进行处罚。
3.运土过程中，道路周边如有散落石块应及时清理。
4.平整场地、土方回填压实施工时标高与甲方沟通确定。
5.进行土方回填时，土方中不能含有任何垃圾。
6.土方回填应分层摊铺，分层夯实，并在表面摊铺1cm的沙子压实，以确保最后成品可满足叉车行驶运货。
7.浸塑围栏应为全新产品，围栏表面应无裸露基底部位。围栏杆的混凝土基础标高应保持在同一平面，以确保安装的围栏平整。
8.围栏基础采用C30混凝土。
9.围栏制作之前应与甲方沟通确定双开门位置。
10.土工格栅购买和铺设前应与甲方沟通确定。
11.土工格栅的铺设应平整，无褶皱。

12.平整场地时，如遇到井口应将其提升至与路面平齐，如井口损坏需剔凿部分恢复并重稳井盖。

13.施工材料应有产品合格证，施工产生的垃圾应清出厂外。

14.应注意原有设备设施的保护，如产生损坏应由施工方负责修复。

15.进入施工现场必须正确带好安全帽，系好下颚带；严禁穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场；严禁酒后上班。

16.在运输、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象，应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。

17.施工时应设立围挡，并配有“施工场地，非工作人员不许入内”等警示标语。

18.进入施工现场必须严格遵守安全操作规程。

三、主要工程量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 工艺及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 素土回填并压实 | 1.场地平整，标高施工时与甲方沟通确定2.原土回填并压实，土在甲方厂区指定位置运送3.表面铺设1cm厚沙子并压实 | 平方米 | 8711 |
| 2 | 铺设土工格栅 | 铺设高度为5cm的土工格栅，网孔直径30cm | 平方米 | 1120 |
| 3 | 安装浸塑围栏 | 1.高：1.5m2.颜色：黄色，网丝直径：2.7mm，立柱50×50×2mm3.开3m双开平开门8个4.网格2米/片5.每个立柱下设置300mm\*300mm\*300mm混凝土堆 | 米 | 606.5 |
| 4 | 硬化路面位置室外井维修 | 剔凿部分塌陷井口重砌，水泥砂浆抹面，重稳井盖，井盖采用原井盖，要求井面与平整的路面平齐 | 个 | 10 |

四、相关服务要求结合

本项目质保期为1年。

五、付款方式

本项目无预付款，买方可以采用电汇或汇票、云信、抹帐等非现金支付方式向卖方支付合同价款，向卖方交付汇票、云信等之日视为买方已支付相应款项。工程完工验收合格后支付全部货款的95%，余款5%留作质量保证金，买方在质量保证期届满后视卖方质量责任履行情况无息支付。