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为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、以及《山东省安全生产条例》、集团公司《关于加强和规范安全生产工作的规定》等有关法律法规，明确公司及所属各单位的应急救援职责，建立健全应急救援机制，及时、有效地指挥、协调应急救援工作，最大限度减少事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响。依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013），结合公司实际，修订《中车山东中车同力达智能装备有限公司生产安全事故应急预案》，并于2021年01月04日批准发布，自批准发布之日起正式实施，公司所属各部门要认真组织员工学习、宣传本预案，并严格遵照执行。
特此发布。

                                批准人：谢春唐
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生产安全事故总体应急预案

                                         Q/TLD AH 03-29-2021(A)
1总则
1.1 编制目的

为规范公司生产安全事故应急管理和应急响应程序，明确公司及各单位的应急救援职责，建立健全应急救援机制，及时、有效地指挥、协调应急救援工作，进一步增强公司应对生产安全事故风险和事故灾难应急管理的能力，最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，维护企业稳定，特制定本预案。

1.2 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《国家安全生产事故灾难应急预案》

《生产安全事故应急预案管理办法》

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

《山东省安全生产条例》

中车集团公司《关于加强和规范安全生产工作的规定》

公司职业健康安全环保体系中法律法规目录中相关条款

1.3适用范围

本预案适用于下列生产安全事故的应对工作：

    (1) 造成死亡(含失踪)，或危及员工生命安全、中毒、重伤及轻伤的生产安全事故；

(2) 可能造成5万元（含5万元）以上直接经济损失的生产安全事故；

(3) 超出公司应急处置能力的生产安全事故；

(4)经确认须由公司安委会处置的生产安全事故。

1.4应急预案体系

    公司生产安全事故应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案、重点部位现场应急处置方案和附件四方面组成。

综合应急预案由预案编制组编制，由总经理批准后发布实施。各专项应急预案、各重点部位现场应急处置方案由主管领导批准后发布实施。

 一旦发生生产安全事故时，根据应急响应级别，公司各相关职能部门各司其职，按照各自预案及时有效开展应急救援工作。

公司生产安全事故应急救援预案体系见目录。

1.5应急工作原则

(1) 以人为本、安全第一。把保障企业员工生命、财产安全和身体健康作为应急工作的出发点和落脚点。最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。不断改进和完善应急救援装备、设施和手段，切实加强应急救援人员的安全防护和人身安全。

(2) 统一指挥，分级负责。在公司应急指挥中心的统一领导下，公司各相关职能部门和所属企业按照各自职责及响应分级，开展有关事故应急管理和应急处置工作。

（3）依法规范，加强管理。依据国家法律法规、标准和中国中车公司管理规章制度，加强安全生产的应急管理，使应急管理工作规范化、制度化、法制化。

（4）依靠科技，提高素质。依靠科技进步，利用先进的技术和装备，充分发挥现有专家及专项救援队伍人员的作用，提高应急救援的处置技术和水平；加强宣传和培训教育工作，定期开展各类生产安全事故应急预案演练，提高广大员工应对各类重大安全事故的应急处置能力。

2 事故风险描述 

公司位于济南市槐荫区槐村街73号中车山东机车车辆公司厂区内部，四周皆为中车山东机车车辆有限公司的生产工作区域。

山东中车同力达智能装备有限公司是中车山东机车车辆有限公司（原中国北车集团济南机车车辆厂）独资子公司，山东省高新技术企业（编号GF201137000489），是中国中车上市资产之一。公司位于济南市槐荫区。主要生产智能拧紧机、立体车库及仓储、螺栓等系列产品。公司于2008年认定为第一批省级高新技术企业。2002年通过了ISO9001质量管理体系认证，2003年通过了ISO140001环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等

公司主要生产工艺有：机械加工、热处理等。公司重要危险源主要来源于天车、厂内机动车、压力容器、场内机动车辆等特种设备的使用，动火作业、高处作业、有限空间作业、等少量危险作业过程和各种电气作业、噪声、粉尘排放导致的职业病，以甲醇、丙炔气瓶、等易燃易爆品贮存、使用过程可能发生的问题等。公司制定了安全生产管理制度和安全生产责任制等各项安全生产方面的规章制度，很好地履行了企业安全生产主体责任；2003年公司通过了职业健康安全环保管理体系认证工作，目前公司安全管理、考核较严格，多年来工伤事故频率一直较低，安全生产形势稳定，很好地完成了各种安全指标。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）以及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局40号令）等相关国家标准和重大危险源辩识方法，通过分析公司各生产单位作业过程与贮存场所存在的危险因素，以及可能发生的事故类型及后果，评估事故的危害程度和影响范围，确定公司目前无国家规定的重大危险源。

从事故后果来评估，公司最严重的事故类型是危险化学品泄漏后引发的中毒、火灾、爆炸及窒息等人身伤害，对公司目前危险化学品存放量最大的紧固件请专业评价人员进行安全评估，影响范围也在厂区以内；从事故发生的频率来评估，发生最频繁的事故类型是机械伤害、起重伤害和车辆伤害等，事故影响范围在局部；预案编制组对公司的危险源综合评价后认力以下事故风险，可能对公司厂房内部及公司区域内造成较大影响（详细地辨识和评估过程见风险评估报告）：
	序号
	危险源
	事故类型及后果
	可能性
	严重程度
	影响范围
	次生或衍生事故

	1
	压力容器
	爆炸、
	极低
	较严重
	厂房内
	无

	2
	气瓶
	爆炸、火灾
	极低
	严重
	厂房内
	无

	3
	危险化学品
	火灾、爆炸、中毒、窒息
	较低
	严重
	公司内部
	无

	4
	配电柜
	火灾、触电、窒息
	较低
	较严重
	公司内部
	无

	5
	危险作业（动火、高处、有限空间）
	火灾、坠落、窒息、中毒、高处坠落、机械伤害
	较低
	严重
	公司内部
	无

	6
	建筑物
	倒塌事故
	极低
	较严重
	厂房内
	无

	7
	起重设备
	起重伤害、触电、高处坠落
	较低
	一般
	厂房内
	无

	8
	机动车辆
	车辆伤害
	较低
	一般
	车辆附近
	无

	9
	设备调试
	火灾、触电
	较低
	一般
	厂房内
	无

	10
	一般设备设施
	机械伤害、触电等
	一般
	一般
	作业地点
	无


3 应急组织机构及职责

3.1 组织体系

  公司生产安全事故应急救援组织体系由公司生产安全事故应急救援指挥

中心、相关职能部门和公司事故应急救援队伍组成。

3.2组织机构及其职责

公司成立突发安全事件应急领导小组（以下简称应急领导小组），董事长任组长（总指挥），总经理任副组长（副总指挥）。由车间负责人负责日常情况下公司员工应急事件的培训、演练。

3.2.1应急救援指挥部人员及联系方式

总指挥：   执行董事    耿家声  13969031525


副总指挥：  总经理助理 米劲臣  18953184566

生产负责人：           修玉翔  15215313107

车间负责人：           陈明哲  13011703435

安全负责人：           徐涛    15665889050  

成员：由车间、各部门组成。

3.2.2小组职责：

3.2.2.1 应急领导小组主要职责：

①负责组建公司应急救援团队，组织实施和演练。

②监察督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

③负责“安全突发事件应急预案”的制定、修订。

3.2.2.2 现场临时指挥部主要职责

①组织指挥实施救援行动。

②向上级或其他单位通报事故情况，必要时向有关单位求援。

③组织事故调查，总结应急救援的经验教训。

3.2.3指挥人员分工：

①总指挥职责：组织指挥全公司的应急救援，下达应急救援命令、信号，必要时向有关单位发出救援请求。

②副总指挥职责：协助总指挥做好事故报警、抢救措施的落实，事故情况的通报和事故处置工作，总指挥不在时，承担总指挥的职责组织工作。

③生产、车间负责人职责：负责生产系统的调度工作，事故现场的保护，事故现场的通讯联络和对外联系的指挥工作，协助总指挥、副总指挥做好抢险、抢修等现场工作指挥，抢险救援物资的供应及运输工作，抢修措施的落实，做好个各部门的协调及日常演练工作。

④安全负责人：及时向上级汇报发生的动态情况，做好和各部门的沟通、信息传递工作。发生事故做好现场人员疏散、警戒等工作。

3.3应急指挥的运行机制

3.3.1现场指挥部成立

突发事件发生后，事故发现人立即启动现场处置预案，防止事态升级和扩大， 并将现场情况及所采取的措施立即向应急领导小组报告。公司应急领导小组转为突发安全事件应急处置现场指挥部，应急小组组长任前方总指挥或由总指挥指定人员担任，各应急小组负责人为成员。

（1）主要担负现场应急指挥工作，及时向指挥部汇报现场情况，现场落实指挥部指令。

（2）根据事件现场情况，初步判断事件的类型和预警级别；向各有关处置机构和单位汇报，请求迅速派出事件调查取证和监测先行人员。

（3）跟踪上报突发安全事件的事态变化和处置情况。

（4）负责收集整理突发事件的各类有关信息，协调有关部门开展事件的应急处置。

（5）负责与政府及其相关部门对接，政府及环保部门介入后，总指挥负责指挥协调、配合处置、参与应急保障等。

3.3.2现场指挥部的运行

（1）决策和处置。在先期处置的基础上，加强现场评估和会商研判，迅速判断事件的涉及范围、影响程度，做出处置工作的决策部署。调动装备和物资进入现场，按照各自职责分工，果断处置突发事件。

（2）建立畅通的信息来源渠道，确保现场指挥部与有关部门和属地的联络畅通，做好现场情况记录，准确掌握事态发展动向。

3.3.3现场指挥部指挥权的确定

一级应急响应：事故范围大，难以控制，超出企业范围，应急状态为社会级，应急指挥权限接受槐荫区政府统一指挥。企业负责人需对厂区的应急指挥权限向政府进行交接。

二级应急响应：事故可以控制在厂区内。应急状态为厂区级，应急指挥权由企业负责人负责。

三级应急响应：事故可以控制在车间内。应急状态为车间级，应急指挥权由车间负责人负责。

3.3.4现场指挥部指挥权交接

现场指挥部应随时跟踪事态的进展情况，事态如有扩大的趋势，超出现有控制能力时，应报请上级政府及其有关部门协调调配其他应急资源参与处置工作， 并及时向事件可能波及的地区通报有关情况，必要时可向社会发布预警信息。

在上级政府应急指挥机构相关负责人赶到现场后，现场总指挥应立即汇报事故情况、进展、风险以及影响控制事态的关键因素和问题。按照“逐步移交指挥权”的原则，将现场总指挥权移交至上级政府应急指挥机构，各应急小组应根据新的部署开展工作，做好相关处置、衔接和配合工作。

3.3.5现场指挥部的撤销

突发事件现场处置和救援工作结束，次生、衍生灾害被消除，各种秩序恢复正常时，经总指挥批准后，宣布应急响应结束，撤销现场指挥部。有关善后工作由企业组织实施，并做好新闻宣传报道工作。

4预警及信息报告

4.1 预警

4.1.1事故危险源监控

公司工艺质量部、建立健全公司重特大事故信息监控方法与程序，建立完善重特大事故隐患和重要危险源监测监控系统，对重特大事故隐患和重要危险源实施严密监控，对可能引发重特大事故的风险信息要及时上报公司应急救援指挥中心。必要时，公司上报集团公司和济南市安监局。

公司各部门负责人、安全管理人员必须加强生产现场、仓库等场所的检查力度，加强危险源的监控和管理，杜绝事故的发生，其具体监控预防措施如下： 

1）建立健全各项规章制度，落实安全生产责任制； 

2）定期进行安全检查，强化安全生产教育； 

3）保证消防设施、设备及器材的有效使用；

4）车间、仓库加强通风，完善避雷措施； 

5）加强设备设施安全防护巡查，发现隐患及时解决；

6）对重点防火部位安装了视频监控，严格执行监控制度；

7）随时监视重点防火部位情况；

8）定期对公司重点部位进行安全评估，确保本质安全。

4.1.3预警的方式、方法和信息发布程序

（1）预警方式 

信息发布可采取有线和无线及人工等配合使用，即利用固定电话、移动手机及人工等。相关政府部门、应急机构、人员等的通信联系方式及电话见附件1。 

（2）预警信息的内容 

发布预警信息时应说明清楚：发生地点、事故类型、规模、可能造成的危害及程度、影响范围、预警级别、发展变化趋势、有无人员伤亡，发布单位、报告人姓名及联系方式等。

（3）预警信息发布的流程见下图。
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4.2信息报告

4.2.1 信息接受与通报

公司 24 小时应急值班电话：5110，东厂9110

事故信息接收和通报程序：

工作时间内第一发现人发现事故后，笫一时间以大声呼叫或者电话方式向现场工作人员和单位负责人报警，单位负责人应立即启动应急程序，并根据事故情况决定是由单位内部解决，还是向公司应急救援指挥中心报告。

非工作时间内发生事故，第一发现人应立即向值班室报告，值班人员接到报警后，根据事故发生地点、种类、强度和事故可能的危害方向，通知事故单位负责人或者上报公司应急救援指挥中心，报告事故情况，以及可能的应急响应级别。

各单位发生重特大安全事故时，最多不超过10分钟要报告公司应急救援指挥中心办公室。应急办公室接到报告后，最多不超过10分钟向公司应急救援指挥中心主要领导报告，同时要立即启动公司应急救援预案。

在应急处置过程中，事故单位应将事态进展情况，随时向公司应急指挥中心办公室报告。应急救援指挥中心办公室电话和应急救援指挥中心成员联系电话见附件1。

报告应该包括但不限于以下内容：

（1）事故单位名称、发生时间、地点和部位，应急行动级别；

（2）事故简要经过和人员伤亡情况、直接经济损失的初步估计；

（3）事故类别、原因、性质的初步判断；

（4）事故抢救处理情况和已采取的措施；

（5）需要有关部门、单位协助事故抢险和处理事宜。

4.2.2 信息上报 
事故发生后，根据事故性质和级别公司应急救援指挥中心必须按照国家规定的程序和时限将事故有关情况尽快以电话方式上报。凡是在生产经营活动(包括各类非法生产经营活动)中发生的造成人员死亡、重伤或者直接经济损失在100万元以上的各类生产安全事故，应当立即向集团公司应急救援指挥中心、济南市政府、济南市安监局、槐荫区政府、槐荫区安监局以及公安、医疗等相关部门报告，最迟不得超过1个小时。

报告和通报的信息内容如下： 

（1）事故单位概况、发生时间、地点及事故现场情况； 

（2）事故简要经过和人员伤亡情况(包括下落不明的人数)、直接经济损失的初步估计； 

（3）事故时间或预期持续时间，事故类别、原因、性质的初步判断； 

（4）气象条件，包括风向、风速和预期企业外效应； 
（5）事故抢救处理情况和已采取的措施，需要有关部门、单位协助事故抢险和处理事宜；

（6）通报人的姓名和电话号码。
政府相关部门联系电话见附件1.1，信息报送内容格式见附件3.1

4.2.3信息传递

事故发生后，应急救援指挥中心应将事态进展情况，随时向集团公司应急救援指挥中心、政府有关部门及公司周边单位通报。通报方式可以通过电话、传真、网络以及人工传递的方式，传递程序见下图。
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5 应急响应

5.1 应急响应级别

    按照生产安全事故的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别原则上分为I级响应、II级响应、III级响应。

    （1）可能导致2人及以上死亡(含失踪)，或危及2人及以上生命安全，或导致5人及以上中毒(或重伤)，或直接经济损失可能超过50万元的生产安全事故，启动I级响应；

    （2）可能导致1人死亡，或危及1人生命安全，或2人以上中毒（或重伤），或3人以上轻伤，或直接经济损失可能超过10万的事故，启动II级响应；

    （3）一次造成1人重伤，或1- 2人轻伤，或直接经济损失可能超过5万元的事故，启动Ⅲ级响应。

    注：以上响应级别均按国家生产安全事故灾难预案，并结合公司实际，降低后确定公司的事故响应级别。

5.2 响应程序

（1）I级响应时，由公司应急救援指挥中心协同集团公司应急救援指挥中心指挥协调，事故单位全力组织进行抢险救援工作。

（2）II级响应时，由公司应急救援办公室指挥协调，必要时启动I级响应。

（3）III级应急响应时，由各单位启动本单位相应的应急救援预案，超出本单位应急救援处置能力时，及时报公司，公司根据情况启动I级响应或II级响应。

（4）扩大应急：公司及各单位应急指挥机构应及时掌握事故应急处置情况，当生产安全事故的严重程度以及发展趋势超出其应急救援能力时，应及时报请上一级应急指挥机构或地方政府启动应急预案。

5.4处置措施

5.4.1应急响应级别为I级（或II级）时，采取以下处置措施：

(1) 公司应急救援指挥中心办公室接警后，立即报告指挥中心主要领导，按照指挥中心总指挥的指令，立即启动公司生产安全事故应急救援预案。

(2) 公司各应急救援专业组接到指挥中心指令后，携带救援资源立即赶赴事故现场，在第一时间以“先救人、后救物”原则实施救援。

(3)由公司应急救援中心主要领导现场指挥，按照救援方案实施抢险救援。

(4) 公司指挥系统成员（包括专家组成员）在最短时间内到达事故现场，会同地方政府应急救援机构协调指挥救援工作。

(5) 公司指挥系统成员（包括专家组成员）到达事故现场后，立即会同事故单位和地方政府应急救援机构研究确定事故类型及处置方案，必要时启动相应专项应急救援预案；如发生环境污染事故则同时启动相应的环境应急救援预案。

5.4.2在应急响应级别为III级时，由各单位启动本单位救援程序并组织实施。

5.5 救援流程（I级或II级响应）
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5.6应急结束

5.6.1应急终止的条件

（1）当遇险人员全部获救或伤亡人员全部从事故现场运送抢救后，事故现场得以控制；

（2）事故现场及相关影响范围内的环境符合有关标准；

（3）导致次生、衍生事故隐患消除后。

经公司应急救援指挥中心确认和批准，符合上述条件后，宣布现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场，由现场应急救援总指挥宣布事故应急救援工作结束。

5.6.2应急结束后的工作 

（1）事故情况上报

一般事故：事故单位应在事故处理完毕 1小时内，形成事故应急救援初期情况汇总（事故经过、救援处理情况及初步事故原因分析等）报公司应急救援指挥中心，由公司将报告报送集团公司应急指挥中心备案。

伤亡事故：公司主要负责人要立即上报集团公司应急指挥中心、济南市安监局等政府部门，并简要汇报事故发生的时间、地点、事故经过、初步原因分析、伤亡人数等内容。

（2）向事故调查处理小组移交的相关事项

救援结束后，由应急救援指挥中心成员、事故单位和事故单位救援队伍组成事故调查组，查找隐患并监督整改。事故单位向有关当事人进行询问和调查，形成记录，与事故的初步原因分析、事故经过、事故救援经过等，一并报事故调查组。

（3）事故应急救援工作总结报告 

 事故调查处理小组在事故应急救援工作结束后应立即进行事故调查工作，开展事故应急救援中各应急小组的工作情况收集工作。三日内写出事故应急救援工作总结报告（总结经验教训，提出应急救援工作改进建议），交应急救援指挥中心。报告内容应有事故发生经过、原因分析、事故后果、各小组救援过程简述、分析救援工作的不足，提出防止类似事故发生的措施及应急预案应改进的方向等内容。











图3 山东中车同力达智能装备有限公司应急响应程序示意图

6信息发布

6.1对于事故的情况和采取的应急行动，应本着“真实及时、信息公开、统一发布”的原则向社会各界公布事故信息，也可以通过新闻媒体及时向公众发布，避免引起公众质疑，引起群体性恐慌行为或影响公司声誉和救援行动的言论。在新闻发布过程中，应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。
6.2由应急救援总指挥根据事故进展情况分阶段及时向外发布信息，或由公司应急救援指挥部指定应急现场对外新闻发言人向外发布信息，任何人不得擅自发布与事故救援相关的言论。

7后期处置

事故应急结束后，由公司应急救援指挥中心和事故单位负责组织事故的善后处置工作，应做好包括污染物处理、事故后果影响消除、现场清理与处理、生产秩序恢复、人员安置、补偿、抢救过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等后期处置工作。

7.1 污染物处理 

所有事故应急过程中产生的污染物必须及时全面彻底清理和统一收集，并严格按有关法律、法规要求进行分类处理。对于一般废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理，对于含危险化学品等危险废物的污染物必须统一收集后交由具有相应废物接收处理资质的单位处理，转移危险废物必须按环保部门的规定办理危险废物转移手续。 

7.2 事故后果影响消除 

    事故后果影响包括事故对现场、环境和公司声誉造成的影响。 

    事故应急结束后，要配合公安、消防、安监等事故调查处理部门人员保护好事现场，设置警戒线，划定事故现场范围，禁止一切无关人员进入现场。 

    公司要积极配合事故调查处理部门查清事故原因、经过，制订和落实事故整改、防范措施，防范类似事故再次发生。 

    对于事故造成的环境影响公司应继续跟踪监测，持续积极采取相应环境处理措施尽量减少事故对环境造成的影响。 

7.3 生产秩序恢复 

    为减少事故带来的生产损失，事故应急结束后，在取得政府同意的情况下，要采取积极的措施尽快恢复生产。需要做好三方面的工作：一是稳定员工思想；二是对事故造成损坏的设备、设施、建筑物和场所积极修复，尽快使设备设施满足生产条件；三是做好事故整改和防范措施，做好事员工的安全教育，确保安全生产。 

7.4 善后赔偿 

    若事故造成人员伤亡、环境污染、周边企业生产生活受影响的，应积极主动与伤亡人员及其家属、受影响区域的人员进行沟通和协商，及时救助，在政府有关部门的协调下，依据国家有关规定进行赔偿。 

7.5 抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订 

    应急抢险结束后，由应急指挥中心参加应急的相关单位人员对抢险过程进行总结，对抢险过程中应急行动的程序、步骤、措施、人力、物力等方面是否满足应急救援的需要进行评估，总结评估结果要形成报告，根据总结评估意见及时修订应急预案。

8保障措施

8.1 通信与信息保障

1）建立、完善应急通信系统
针对公司的日常工作与应急通信实际状况，应急通信有以下二种保障方式：一是固定电话通信，各办公室和各现场岗位均配备固定电话可提供内部短号直拔呼叫和外线号码直接呼叫；二是手机移动通信。公司所在区域通讯信号良好，所有应急成员必须 24 小时开机，事故发生时有多种方式与外界取得联系，能够保险通信的畅通、快捷、有效。应急指挥中心各成员和各岗位的固定电话和手机通讯联络电话号码见附件。公司应急指挥中心、应急救援办公室和各单位应急救援指挥领导小组等均设有专门联系人、固定联系电话、手机、电子邮箱等通讯方式，应急办公室24小时有人值班，在应急工作中确保应急通信畅通。
2）通信系统及维护方案 
对各有关预案的人员和单位联系电话、联系人及时收集更新； 更新后的信息要在 24 小时内向各部门传达，并更新预案附件《有关应急机构、人员联系方式》。
3）单位及周边单位通信信息收集
应急专家及有关政府部门通信信息收集由办公室负责。
8.2应急队伍保障
8.2.1 应急救援指挥中心

应急救援指挥中心总指挥：总经理谢春唐

应急救援指挥中心副总指挥：分管生产总助米劲臣
8.2.2 公司应急队伍 

充分利用公司所属单位应急救援资源，加强各单位应急队伍的业务培训和应急演练，加强对外交流与合作，必要时，启动社会应急救援资源。

8.2.3 外部应急队伍 

外部应急队伍主要包括济南市安监局、公安消防队、120 医疗及环保部门等。公司距离槐荫消防大队 1.5km左右，可在５分钟内到达公司进行事故救援。

8.3 物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立公司与所属单位物资供应保障体系，实施物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由公司应急救援指挥中心统一协调使用。

所有应急救援设备设施和物资实行专人管理，定点定量存放，消防设施、消防器材由公司安技保卫部管理人员负责管理，每年制定严格的检查保养计划，按月、季、年不同周期分类对所有应急设施器材进行检查，及时补充和维修维护，确保各处应急器材物资的数量和性能满足随时使用的需要。

应急救援物质器材一览表见附表。

8.4其他保障 

8.4.1经费保障

应急专项经费：公司应急救援办公室对应急工作的日常费用作出预算，财务部审核，经公司应急救援指挥中心审定后，列入年度资金计划； 一旦发生事故，应急救援指挥中心各成员小组所需的事故应急救援工作经费不受预算限劁，由公司财务部落实拔付手续，保障应急经费的及时到位。 

使用范围：用于事故应急方面的应急器材维护及购置，应急培训，事故发生后的救护、监测、清消等善后处理费用。 

监督管理措施：应急专项经费由财务部门管理，未经总经理批准不得用于其他方面。

8.4.2技术保障

在公司应急救援可控情况下，由工艺质量部提供技术支持；不断提高应急的技术能力和水平。

8.4.3医疗保障

公司正门距济南市第五人民医院北院区100m左右，由其负责现场应急处置工作，抢救和临时处置事故现场伤员，负责护送重伤员到医院救治，必要时，与其他医疗机构的联络。
9应急预案管理

9.1培训

9.1.1培训计划、方式和要求

为确保生产安全事故应急救援实施快速有效，公司采取多种形式对应急救援人员、现场操作人员进行相应应急知识或应急技能培训。公司计划每年至少开展应急培训一次，可采取内部培训或委托有资质培训单位对全体员工进行应急培训，公司综合管理部负责制订应急救援知识培训计划并组织实施，对相关人员教育、培训做好相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录；生产安全部协助进行。培训对象为各部门主管领导、安全监管人员、义务消防队员及安全和消防管理有关人员。培训内容应以本预案前面章节提到的内容为主。
9.1.2应急救援人员的教育、培训内容 

A.如何识别危险 
    B.如何启动应急警报系统 

    C.易燃品泄漏处理措施 

    D.各种应急设备的使用方法. 

    E.防护用品的佩戴 

    F.如何安全疏散人群等基本操作 

    G.各岗位的标准化操作程序 

9.1.3 应急响应知识的宣传 

由公司应急救援办公室负责对应急响应知识的宣传，可采取将本预案或应掌握的相关应急响应知识以书面资料送达和张贴宣传，也可进行现场宣讲。宣传内容如下： 

A．潜在的重大危险事故及其后果； 

    B．事故警报与通知的规定； 

    C．灭火器的使用以及灭火步骤的主训练： 

    D．基本防护知识； 

    E．撤离的组织、方法和程序； 

    F．在污染区行动时必须遵守的规则； 

    G．自救与互救的基本常识。 

9.1.4 应急培训的评估 

每次培训完成后，应对培训效果进行评估，培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录，对于关键应急岗位的人员，如果考核不合格，可对其单独加强培训，以保证此岗位人员有能力应对事故。

9.2 演练 

9.2.1 演练组织与准备 

(1)成立演练策划小组 

演练策划小组是演练的组织领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，其主要职责如下： 

a．确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法；选定演练的地点和时间，规定演练的时间尺度和公众参与的程度。 

b.协调各参演单位之间的关系。 

c.确定演练实施计划、情景设计与处置方案。 

d.检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中所发生的重大问题。 

e.组织演练总结与评价。 

（2)演练方案 

根据不同的演练情景，由演练策划小组编制出演练方案并组织相关部门按职能分工做好相关演练物资器材和人员准备工作。演练情景设计过程中，应注意事项如下： 

a.应将演练参与人员、公众的安全放在首位；  

b.编写人员必须熟悉演练地点及周围各种有关情况； 

c.设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性； 

d.情景事件的时间尺度最好与真实事故的时间尺度相一致； 

e.设计演练情景时应详细说明气象条件； 

f.应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌； 

g.应考虑通信故障问题。 

9.2.2 演练形式、范围、频次与内容：

公司及所属各单位根据本单位的事故预防重点，制定应急预案演练计划，定期组织应急预案演练。每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。演练内容及参与人员范围如下：

（1）演练内容：生产安全事故应急处置及人员紧急疏散
（2）参与人员范围：应急救援人员；普通员工；周边人员；预案评审人员。

9.2.3 演练评估和总结 

演练要指定专人对演练进程实施情况进行观察，填写演练记录表，记录演练进度情况和处置实施情况，及时发现演练过程中存在的问题。

应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行总结评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
应急预案演练要有针对性和可操作性，公司定期组织应急救援预案演练检查，根据检查中暴露的问题和不足，指导各单位对应急救援预案进行修订和完善。

9.3预案修订

生产安全部负责按照有关规定管理维护和更新本预案，组织专家或委托安全生产技术服务机构组织专家对本单位编制的应急预案每三年进行一次评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

(1) 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的； 

(2) 应急指挥机构及其职责发生调整的； 

(3) 面临的事故风险发生重大变化的；

(4) 重要应急资源发生重大变化的； 

(5) 预案中的其他重要信息发生变化的；

(6) 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的； 

(7) 编制单位认为应当修订的其他情况。 

应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照本办法规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

9.4预案备案

公司应急预案在主要负责人批准公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，报山东公司安全生产监督管理职责的部门备案。申请备案应提交下列材料：
（一）应急预案备案申请表；
（二）应急预案评审或论证综合意见；
（三）评审或论证专家名单（签名）；
（四）应急救援相关人员培训花名册或证书；
（五）综合应急预案和专项应急预案文本及电子文档。

9.5预案的考核　

　　按照公司《安全生产奖惩规定》执行。
9.6预案的实施：

本预案经公司主要负责人批准发布，自发布之日起生效并实施。由公司应急预案编制组编写，公司生产安全部部负责解释。

第  二  部  分   专  项  应  急  预  案

编   制：  陈明哲

审   核：  米劲臣

山东中车同力达智能装备有限公司编制

Ⅰ 特种设备事故专项应急预案

                                                 Q/TLD AH 03-30-2021(A)
1 事故风险分析

1.1事故类型

本预案的特种设备事故系指本公司在用压力容器、压力管道、起重设备、厂内机动车辆等发生的人身伤害、火灾爆炸等事故。公司现有：

    （1）压力容器3台，主要紧固件和热处理。
（2）气瓶数量随公司生产任务波动，分布在各生产单位。
（3）起重设备10台，主要分布在各生产车间。

（4）厂内机动车2辆，主要分布在紧固件班组。

危险源明细及可能发生的事故类型

	序号
	名称
	事故类型及后果
	可能性
	严重程度
	影响范围

	1
	压力容器
	爆炸
	极低
	较严重
	厂房内

	2
	起重设备
	起重伤害、触电、高处坠落
	较低
	一般
	厂房内

	3
	厂内机动车
	车辆伤害
	低
	一般
	车辆附近


1.2 事故分级

1.2.1本预案所涉及的火灾爆炸、中毒事故按公司火灾爆炸事故应急预案中的等级分级。

1.2.2起重机械与机动车辆伤害事故分为三级

Ⅰ（公司）级：

（1）可能导致2人及以上死亡(含失踪)，或危及2人及以上生命安全，或导致5人及以上中毒(或重伤)，或直接经济损失在50万元以上的生产安全事故。

（2）可能造成周边生产装置、设施、局部停产。

Ⅱ（分厂、车间）级：

（1）可能导致1人死亡，或危及1人生命安全，或2人以上中毒（或重伤），或3人以上轻伤，或直接经济损失在10万以上的事故。

（2）对周围生产装置、设备、设施构成威胁。

Ⅲ（班组、岗位）级：

一次造成1人重伤，或1- 2人轻伤，或5万元（含5万元）以上直接经济损失。

1.3应急处置原则

坚持“以人为本”,统一指挥、分级管理、以块为主、单位自救和社会救援相结合的原则；应急救援体系职责明确、规范有序、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效。

2  救援组织体系与机构职责
救援组织体系与机构职责与公司《安全生产事故总体应急预案》中组织体系与机构职责相同。

3  预防与预警

3.1危险源监控

	管理措施


	1、建立完善特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度并认真实施；

2、设立专门机构或配备专人负责特种设备安全工作；
3、特种设备作业人员严格按操作规程作业；

4、特种设备作业人员必须经过技术监督部门培训和考核，取得相应岗位培训证后持证上岗，持证上岗率达到100%；

5、建立各类特种设备台账及技术档案。

	技术措施
	1、在特种设备作业区域设置明显指示标识，按规定配备灭火器材；

2、对特种设备及安全附件按规定进行定期检验；

3、对各类特种设备定期进行安全检查；

4、各类气瓶在使用中保持安全间距，正确使用防倾倒装置；贮存点符合国家标准要求；

5、压力容器排污阀要按时排污；

6、各类特种设备均按规定办理注册手续。


3.2 预警行动

公司安技保卫部在接到导致特种设备事故的信息后，及时确定应对方案，通知有关部门、单位采取性应相应措施预防事故发生，并按照预案做好应急准备；必要时要及时上报上级部门。

3.3特种设备事故报警电话

	公司报警电话
	安技保卫部
	  5110

	济南市报警、急救电话
	市火警
	119

	
	市急救中心
	120


4  信息报告程序

4．1报告程序

现场人员发现特种设备事故后，立即向本单位应急组织机构报告，事故单位应急组织机构接到报警后，依据现场情况，在10分钟内向公司应急办公室报告，公司应急办公室依据事故程度和可能造成的后果，在10分钟内向公司应急办公室主任、总指挥、副总指挥、及全体应急指挥中心成员报告。当发生特别重大事故时，可直接向公司应急救援指挥中心总指挥、副总指挥及相关部门负责人报告，同时按公司应急救援指挥中心总指挥要求向上级部门报告。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

4．2报告内容

报告应包括但不限于以下内容：

单位名称；发生时间、地点、部位、设备名称、数量；人员伤亡情况；事故简要情况；已采取的措施。

5  应急处置

5．1响应分级

特种设备事故应急响应分成三个等级，针对不同的事故级别进行相应的应急响应。

Ⅰ级响应时，由公司应急救援指挥中心成员亲自组织救援，各单位全力做好救援工作。超出公司处置能力时，由公司及时请求地方政府协调。

Ⅱ级响应时，由公司应急办公室领导指挥救援，必要时启动Ⅰ级响应。

Ⅲ级以下响应，由公司下属各单位根据实际情况决定启动现场处置方案，超出本单位应急救援处置能力时，及时报公司应急办公室，应急办公室根据情况启动Ⅰ级响应或Ⅱ级响应。

5．2响应程序

5.2.1应急上报

当发生重特大事故时，及时报告公司应急管理办公室，应急管理办公室向公司应急救援指挥中心报告，并启动Ⅰ级响应，并按照上级有关要求报告。

5.2.2应急行动

公司应急救援指挥中心

迅速派出指挥中心人员赶往现场，成立现场应急指挥中部；根据现场要求，组织调动、协调各方应急救援力量到达现场。

现场应急指挥部

迅速隔离事发现场；抢救伤亡人员，撤离无关人员和群众；迅速收集现场信息，核实现场情况，组织制定现场处置方案并负责实施；协调现场内外部应急资源，统一指挥抢险工作；根据现场变化及时调整方案；实施人员疏散和医疗救助；及时向公司应急救援指挥中心汇报，请示并落实指令；根据现场方案需要，请求公司应急救援指挥中心组织其他应急资源；按照公司应急救援指挥中心指令，负责现场的对外新闻发布。

5．2．3扩大应急
   公司应急救援指挥中心应及时掌握事故应急处置情况，当安全生产事故的严重程度以及发展趋势超出其应急救援能力时，应及时报请上一级应级指挥机构启动上一级的应急预案。

5．3处置措施
5.3.1当发生火灾爆炸事故时，启动公司《火灾、爆炸事故专项应急救援预案》进行现场紧急处置。

5.3.2当发生起重机械和机动车辆事故时，处置措施：

（1）封锁事故现场。严禁一切无关的人员、车辆和物品进入事故危险区域，开辟应急救援人员、车辆及物资进出的安全通道，维持事故现场的社会治安和交通秩序。

（2）对事故危害情况的初始评估。先期处置队伍赶到事故现场后，应当尽快对事故发生的基本情况做出初始评估，包括事故范围及事故危害扩展的趋势以及人员伤亡和财产损失情况等。

（3）探测危险物品及控制危险源。根据发生事故的特种设备的结构、工艺特点以及所发生事故的类别，迅速展开必要的技术检验、检测工作，确认危险物资的类型和特性，制定抢险接援的技术方案，并采取有针对性的安全技术措施，及时有效地控制事故的扩大，消除事故危害和影响，并防止可能发生的次生灾害。

（4）建立现场工作区域。应当根据事故的危害、天气条件等因素，设立现场抢险救援的安全工作区域。对特种设备事故引发的危险介质泄漏应当设立三类工作区域，即危险区域、缓冲区域和安全区域。

（5）抢救受害人员。及时、科学、有序地开展受害人员的现场抢救或者安全转移，尽最大的可能降低人员的伤亡、减少事故所造成的财产损失。

（6）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速地划定危险波及范围和区域，组织相关人员和物资安全撤离危险波及的范围和区域。

（7）清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗、化学中和等技术措施进行事故后处理，防止危害的继续和环境的污染。

（8）确定泄漏物名称，性质和可燃危险废物量，按MSDS处理。移走事故发生地附近易燃易爆物品或易发生剧烈反应的其它化学物品,对剩余的危险废物立即用安全容器进行换装。

5.4应急救援结束

同时具备下列条件时，根据应急救援实际情况，在报请公司应急救援领导中心同意后宣布特种设备特大事故应急救援结束：

（1）事故危害得以控制；

(2)次生事故因素应急清除；

(3)死亡和失踪人员应急查清；

(4)受伤人员基本得到救治；

(5)紧急疏散人员恢复正常生活。

5.5后期处置

（1）应急抢险救援工作紧急调用物资、设备、人员和场地所发生的费用，按有关规定由有关单位负责。

（2）发生特种设备事故后，必须由有质量技术监督部门核准的资格的单位对特种设备进行全面的检修，经检验合格后方可重新投入使用。对严重损毁、无维修价值的，使用单位应当予以报废。

（3）特种设备事故中，涉及到毒性介质泄漏或者邻近建筑物倒塌损坏的，应经环保部门和建筑部门检查并提出意见后，方可进行下一步修复工作。

（4）事故应急结束后，需要做好包括污染物处理、事故后果影响消除、现场清理与处理等后期处置工作。所有事故应急过程中产生的污染物必须及时全面彻底清理和统一收集。对于普通废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理，对于危险废物须收集后交危险废物库房，由具有危险废物处理资质的单位处置。

6 应急救援资源种类：灭火器、消防栓、急救车、通讯器材。

Ⅱ火灾爆炸事故专项应急预案

                               Q/TLD AH 03-31-2021(A)
1事故类型及危害程度分析

1．1事故类型

   本专项预案的火灾爆炸事故系指山东中车同力达公司要害(重点)部位、关键装置、存储设施、压力容器，在工作场所内易燃易爆产品发生的火灾爆炸事故。

重要危险源明细及可能发生的事故类型

	类别
	序号
	名称
	可能事故类型

	重

要

危

险

源
	
	紧固件配电室
	火灾、触电、窒息

	
	
	紧固件危废库
	火灾、爆炸、中毒、窒息

	
	
	网带炉
	火灾、爆炸、中毒、窒息

	
	
	热处理
	火灾、爆炸、中毒、窒息


 1．2事故分级

    按照火灾爆炸事故的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素，火灾应急响应分为：Ⅰ（公司）级响应、Ⅱ（分厂、单位）级响应、Ⅲ（班组、部位）级响应。

1．2．1  Ⅰ（公司）级：

（1）可能导致2人及以上死亡(含失踪)，或危及2人及以上生命安全，或导致5人及以上中毒(或重伤)，或直接经济损失在50万元以上的生产安全事故。

（2）可能造成周边生产装置、设施、局部停产。

（3）火势较长时间（1小时）未能有效控制，并可能造成周边生产装置、设施、局部停产。

1．2．2  Ⅱ（分厂、车间）级：

（1）可能导致1人死亡，或危及1人生命安全，或2人以上中毒（或重伤），或3人以上轻伤，或直接经济损失在10万以上、50万元以下的事故。

（2）对周围生产装置、设备、设施构成威胁。

（3）火势较长时（10分钟）未能有效控制。

1．2．3    Ⅲ（班组、部位）级响应。

（1）一次造成1人及以下重伤，或1- 2人轻伤，或小于10万元以下5万元（含5万元）以上直接经济损失。

（2）对初起火灾扑救或难以控制火势。


（3）如火势蔓延扩大将威胁生产装置、设备、设施。

2组织机构及职责

救援组织体系与机构职责与公司《安全生产事故总体应急预案》中组织体系与机构职责相同。

2．2．1公司应急救援指挥部

应急救援指挥部主要职责是：

审定应急处置方案。

拟定现场应急指挥部人员名单,并指派现场指挥。

随时掌握二级单位处置情况，当符合公司综合应急预案启动条件时，立即下令启动本专项预案。

负责做好对外新闻发布和上报材料的审定工作。

2．2．2 应急管理办公室

应急救援指挥部下设应急管理组，由生产安全部组成，安排24小时接警。应急管理组是公司应急工作的管理机构，是应急救援指挥部的办事机构。组长全面负责办公室日常工作；各位副部组长根据分工，分管应急管理工作。

（1）掌握安全事故的发生情况，及时向应急救援指挥部总指挥、副总指挥汇报，并落实指令。

（2）按照应急救援指挥部指令，及时将相关命令信息通知现场应急指挥部、相关单位应急机构、救援队伍、公司职能部门、支持保障部门。

（3）收集现场情况资料。

根据应急救援指挥部的制定，联系救援队伍 。

3．2．3现场应急救援指挥部

现场应急指挥部的主要职责有：

（1）按照应急救援指挥部指令，成立各工作小组，负责现场应急指挥工作，整合和调配现场应急资源。

（2）及时向应急救援指挥部汇报应急处置情况。

（3）收集、整理应急处置过程的有关资料。

（4）核实应急终止条件并向应急救援指挥部请示应急结束。

（5）负责现场应急工作总结。

2．2．4专项应急救援工作小组

（1）消防组（安技保卫部干警和消防保安组成）

跟踪并详细了解火灾爆炸事故及处置情况，向公司应急救援指挥部汇报，请示落实指令；负责掌握火灾重点目标，并按事前制定的专项灭火预案，迅速开赴现场灭火；根据火灾现场情况及自身灭火能力，确定是否需要地方消防部门增援；组织抢救受伤人员。

（2）保卫警戒组

负责对火灾爆炸事故现场的警戒，控制无关人员进入 ；负责做好非安全区域内人员的疏散及隔离工作，配合救护组抢救及运送伤员；维护现场治安和交通秩序负责救援运输车辆的畅通。

（3）救护组：负责组织带领相关人员对伤员进行处置救护。

（4）火调组：负责事故原因调查、取证工作。

专项应急救援组通讯联络电话表

	组别
	姓名
	职务
	办公室电话
	移动电话

	消防组
	组长
	于涛
	部长
	5350
	13953119205

	
	副组长
	王树展
	副部长
	5351
	15288877988

	
	组员
	姜勇
	干事
	5356
	13153033625

	
	
	魏显振
	干事
	5356
	13706407748

	
	
	周圣哲
	干事
	5356
	18954188080

	
	
	值班电话
	5110

	保卫警戒组
	组长
	田力
	干事
	5355
	13153132870

	
	组员
	王昌盛
	干事
	5110
	15063379933

	
	
	耿强
	干事
	5355
	13708930253

	救护组
	组长
	周东锋
	干事
	5355
	15169166860

	
	组员
	贾田
	干事
	5356
	18615400365

	火调组
	组长
	王树展
	副部长
	5351
	15288877988

	
	组员
	姜勇
	干事
	5356
	13153033625

	
	
	周圣哲
	干警
	5356
	18954188080


3预防与预警

3．1危险源监控

	管理措施
	1、制定设备定期巡视检查制度，对要害(重点)部、关键装置、油气存储设施、压力容器，易燃易爆工作场所内电气设备进行定人定机管理，特别是对于重要区域的设备，制定检查标准。每天进行点检，使设备始终保持在良好状况，做到安全运行。

2、配备的灭火器材，设专人管理，保证灭火器材有效使用。

3、制定防火规章制度，定期组织学习和防火演练，使员工在发生事故时，在确保生命安全的同时能够及时逃生、报警和救援。

	技术措施
	1、易燃易爆工作场所内的电气设备，按国家规定全部采用防爆措施，防止产生电打火发生火灾。

2、合理配备灭火器材，在各个部位设置安全防火标志。

3、根据危险源情况，在防火重点区域安装气体检测探头，报警器控制箱，对发生火情实施有效监控。


公司应急管理负责上报的火灾事故信息的接受，并进行初步处理、统计分析，必要时上报公司应急救援指挥部。

3．2应急救援资源种类

室外消火栓、室内消火栓、各类灭火器材、消防救援、破拆工具、微型消防站1套

3．3火灾爆炸事故报警电话

	报警电话
	公司火警
	5110

	
	救护车
	120

	
	市火警
	119

	
	市急救中心
	120


3．4预警行动

任何人员接到可能发生的火灾爆炸事故的信息后，应立即报告专项应急救援小组，并按照应急预案及时研究确定应对方案，同时通知有关部门采取相应行动预防和控制火灾事故的发生、扩大。

预警级别根据发生的事故级别实行分级报告。对可能造成火灾爆炸的安全事故，必须上报应急管理办公室，并通知公司各职能部门进入预警状态，对其他下属下达防范措施指令，并连续跟踪事态发展。

各级应急管理机构接到可能导致火灾事故的信息后，按照预警信息及时研究确定解决方案，通知相关部门启动相应预案。一旦发生事故，根据火灾事故的等级、立即启动相应等级的应急预案，实施救援。

3．5应急救援启动条件

发生火灾爆炸事故，并符合下列条件之一时，应启动本预案：

地方政府已启动应急预案或要求公司启动应急预案时。

毗邻企业发生重大事故，对公司构成危害时。

发生Ⅲ级响应级别时。

公司各单位请求救援时。

4 信息报告
4、1信息报告程序

火灾事故发生后，事故现场有关人员应立即报告公司安技保卫部，火警电话：5110，同时报告给单位领导和应急管理办公室。
特别重大火灾生产事故，可直接向应急救援指挥部报告。不得迟报、谎报、瞒报和漏报。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

4．2报告内容

报告应包括但不限于以下内容：单位名称；发生时间、地点、部位、装置名称或介质名称、容器容积；火灾或爆炸及范围；人员撤离情况；事故简要情况；已采取的措施。

5应急处置

5．1响应分级

将火灾事故应急响应分成三个等级，针对不同的事故级别进行相应的应急响应。

Ⅰ级响应时，由公司应急救援指挥部成员亲自组织救援，各单位全力做好救援工作。超出公司处置能力时，由公司及时请求地方政府协调。

Ⅱ级响应时，由公司安技保卫部领导指挥救援，必要时启动Ⅰ级响应。

Ⅲ级以下响应，由公司下属各单位根据实际情况决定启动标准，超出本单位应急救援处置能力时，及时报应急救援指挥部，应急救援指挥部根据情况启动Ⅰ级响应或Ⅱ级响应。

5．2响应程序

当发生重特大火灾爆炸事故时，及时报告公司应急管理办公室，应急管理办公室向公司应急救援指挥部报告，并启动Ⅰ响应。

5．2．3救援程序

5．2．3．1接警
火警电话铃响10秒内，电话员必须接起。

必须问清着火的地点（厂房内、外；办公楼几楼。）

必须问清着火的物质、爆炸的范围及报警人姓名、单位以及联系方式，并让安排人员到路口引导车辆。

5．2．3．2发出出动信号
起动火警警报，命令消防、救援人员、车辆进入战备状态。

5．2．3．3出警
值班人员听到火警信号后，立即问清情况，在消防组出警后，守候火警电话，并向安技保卫部领导报告。使部领导在第一时间内赶往现场参加指挥救援。

5．2．3．4向救援现场行驶

5．2．3．5现场侦察

指挥员带领进行现场侦察，主要查明：

（1）火源位置，燃烧物质的性质，燃烧的范围和火势蔓延的主要方向。

（2）是否有人受到火势的威胁，所在地点和人数及抢救的通道。

（3）有无爆炸、毒害、触电和房屋倒塌的危险。

（4）有无受到火势威胁的重要物资、设备、档案资料等。需要疏散和保护的主要物资数量和存放地点。

（5）建筑物的构造特点及毗邻状况，是否要进行破拆。

5．2．3．6救援开展

（1）指挥员根据侦察的情况，下达救援布置命令。

（2）指挥员根据侦察的情况，下达战斗布置命令，要求简明扼要，吐字清楚、果断。

（3）根据指挥员的命令，具体明确人员分配任务，战斗员按分工进行战斗展开。

（4）基本程序是；控制火势，抢救人员。堵截包围，内外夹攻。上下合击，重点突破、逐步消灭。

（5）司机负责运输和供应灭火剂。


5．2．3．7设立应急救援现场指挥部
火场（救援现场）指挥部是火灾爆炸事故现场实施组织指挥的核心所在地，应设立在接近火灾事故现场，便于指挥的比较安全的地方，既能观察到现场全貌和主要方面，又便于找寻。

（1）接到报警后，安技保卫部到达现场的指挥员立即设置现场救援指挥部，在有关领导没赶到现场前，立即组织现场所有人员及邻近单位人员开展救援工作。同时及时将发生的情况及现场情况向公司应急救援指挥部领导进行报告。

（2）如果现场情况已超出安技保卫部消防队的控制能力，为避免更大的损失，需起动应急救援预案或需扩大响应级别时，必须请示公司应急救援指挥部总指挥的意见。

（3）如启动应急救援预案时，应立即向通信联络组下达命令。

（4）当公司领导和相关领导到达现场后，根据现场要求，组织调动、协调各应急救援力量到达现场，统一指挥抢险救援工作。

5．2．4扩大应急
   公司应急救援指挥部应及时掌握事故应急处置情况，当安全生产事故的严重程度以及发展趋势超出其应急救援能力时，应及时报请上一级应级指挥机构启动上一级的应急预案。

5．3处置措施

5．3．1压力容器发生爆炸
采取隔离和疏散措施，全力救助伤员。

5．3．2油品储存设施发生火灾爆炸

采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入 事故发生危险区域，并合理布置消防和救援力量。

迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救。

根据油品储存设施救护的特点及方向，合理组织扑救工作。

采取防泄漏、防扩散控制措施，防止火势蔓延。

对灾区附近受威胁的油品存储设施，应及时采取冷却、泄压等措施，防止升温、升压而引起的火灾爆炸。

在火灾失控时，应密切关注油品存储设施燃烧情况，一旦发现异常征兆，应及时采取紧急撤离措施。

5．3．3要害（重点）部位发生火灾爆炸
采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事故发生危险区域，并合理布置消防和救援力量。

当要害（重点）部位存有毒有害气体泄漏时，应进行有毒有害气体检测，加强救援人员的个人防护。

迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救，并根据需要配备相应的器材。

当要害（重点）部位、关键装置可燃物料存量较多时，应尽量采取工艺处理措施。转移可燃物料，组织技术人员制定方案。

火灾扑救过程中，应根据危险区的危害因素和火灾发展趋势进行动态评估，及时提出灭火的指导意见。

当火灾失控，危及灭火人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离到安全区域。

5．4应急结束

当遇险人员全部得救,事态得到控制,环境符合有关标准,次生、衍生事故消除后，经现场应急指挥部确认，并报应急救援指挥部批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场，由现场应急救援指挥部发布终止本预案命令，应急救援工作结束。

应急结束后，应急救援指挥部应指定责任部门完成如下事项：

（1）事故发生单位（部门）按有关规定向公司应急管理办公室报告事故发生、发展、应急救援等情况。

（2）事故发生单位（部门）做好事故现场保护和原始资料收集工作，向事故调查小组移交相关资料；并配合调查。得到事故调查组同意后，方可开始现场恢复重建工作。

（3）现场应急指挥部组织编写应急救援工作总结报告，上报应急救援指挥部。应急救援工作总结报告应作为应急预案评审维护的重要资料。

（4）对参加救援人员、物资进行清点。

（5）对事故现场清理时，按照环境保护相关要求进行。确定泄漏物名称，性质和可燃危险废物量，按MSDS处理。移走事故发生地附近易燃易爆物品或易发生剧烈反应的其它化学物品,对剩余的危险废物立即用安全容器进行换装。

（6）事故应急结束后，需要做好包括污染物处理、事故后果影响消除、现场清理与处理等后期处置工作。所有事故应急过程中产生的污染物必须及时全面彻底清理和统一收集。对于普通废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理，对于危险废物须收集后交危险废物库房，由具有危险废物处理资质的单位处置。

5．4．1专项应急救援消防组
（1）对参战队伍清点人员、器材、工具，并装车。

（2）司机检查车辆作好归队准备。

（3）指挥员要对火场进行全面检查，彻底消灭残火。安排人员进行监护调查、取证工作。

（4）清点参加灭火人员、车辆、装备、器材情况，并向指挥员报告，人员登车。

5．4．2专项应急救援消防组归队

（1）指挥员填写扑救记录，写明参加人员数，车辆数、射水吨数，及扑救的有关情况。

（2）检查、保养工具、器材、装备，恢复战备状态。

（3）司机检查保养车辆补充燃料、水、灭火剂，恢复战备状态。

5．4．3专项应急救援消防组战评
由指挥员召集；所有参战人员回忆战斗过程。

战评内容；组织指挥、战术技术、火场纪律、战斗作风、协同作战。

认真总结成功的经验和失败的教训，肯定成绩，找出缺点，表彰先进，提出解决问题的措施，以利再战。

指挥员填写执勤记录，整理存档材料。

对违纪人员进行处理。

Ⅲ危险化学品泄漏专项应急预案

                                                Q/TLD AH 03-32-2021(A)
1.事故类型及危害程度分析

1.1事故类型

   本专项预案的危险化学品泄漏事故系指山东中车同力达智能装备有限公司要害(重点)部位、装置、甲醇、丙烷存储设施，在工作场所内泄漏发生的事故。

重要危险源明细及可能发生的事故类型

	类别
	序号
	危险源及位置
	可能事故类型
	可能性
	严重程度

	重

要

危

险

源
	1
	紧固件班甲醇、丙烷设备泄漏
	火灾、爆炸、中毒

、窒息、环境污染
	较低
	严重

	
	2
	紧固件班网带炉甲醇、丙烷设备泄漏
	火灾、爆炸、中毒

窒息、环境污染
	较低
	严重

	
	3
	紧固件班机油点，危化品泄漏
	火灾、爆炸、中毒

窒息、环境污染
	较低
	严重

	
	4
	工作岗位气瓶、化学试剂泄漏
	火灾、爆炸、中毒

窒息、环境污染
	较低
	严重


1.2 危害程度及范围

发生化学品泄漏事故时，影响范围在公司内部区域，但如果原因分析不准确，处置措施不正确，或者周边人员撤离不及时会导致火灾、爆炸及中毒等次生灾害发生。

2．应急处置原则

安全第一，以人为本；居安思危，预防为主；统一指挥、分级响应，并符合以下要求。

（1） 隔离、疏散：设定初始隔离区，封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制。

（2）工程抢险：以控制泄漏源、防止次生灾害发生为处置原则，应急人员佩戴个人防护用品进入事故现场，及时调整隔离区的范围，转移受伤人员，控制泄漏源，实施堵漏，回收或处理泄漏物质。

（3）医疗救护：应急救援人员必须佩戴个人防护用品迅速进入现场危险区，沿逆风方向将伤者转移至空气新鲜处，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救。

（4）防火防爆：对于易燃易爆物质泄漏时，应使用防爆工具，及时分散和稀释泄漏物质，防止形成爆炸空间，引发次生灾害。

（5）火灾爆炸事故：当泄漏事故发生火灾爆炸次生灾害后，同时启动公司《火灾、爆炸事故专项应急救援预案》。

3组织机构及职责

救援组织体系与机构职责与公司《安全生产事故总体应急预案》中组织体系与机构职责相同。

4预防与预警

4．1危险源监控

	管

理

措

施
	1、制定设备定期巡视检查制度，对要害(重点)部、关键装置、油气存储设施、易燃易爆工作场所内电气设备进行定人定机管理，特别是对于重要区域的设备，制定检查标准。每天进行点检，使设备始终保持在良好状况，做到安全运行。

2、配备的灭火器材，设专人管理，保证灭火器材有效使用。

3、制定危化品安全管理制度，定期组织学习，提高员工遵章守纪安全意识，严格执行各项安全管理制度和操作规程。

	技

术

措

施
	1、对危险化学品储存、使用工作场所内的电气设备，按国家规定全部采用防爆措施，防止产生电打火发生火灾。

2、合理配备灭火器材，在各个部位设置安全防火标志。

3、根据危险源情况，在危化品存放重点区域安装气体检测探头，报警器控制箱，对发生火情实施有效监控。


4．2应急救援资源种类：

灭火器、消防栓、砂箱、救护车、通讯器材、防毒面具、防爆电气照明、回收桶、通风装置、监控报警装置及微型消防站５套。
4．4危化品泄漏事故报警电话

	公司报警电话
	应急办公室
	安技保卫部：5110

	市内报警电话
	市火警
	119

	
	市急救中心
	120


4．5预警行动

各级应急管理机构接到可能导致危化品泄漏事故的信息后，按照预警信息及时研究确定解决方案，通知相关部门启动相应预案。必要时要及时上报上级部门。根据危化品泄漏事故的等级、立即启动相应等级的应急预案，实施救援。

5信息报告程序

5．1报告程序

5.1.1罐体、气瓶、等发生泄漏报告程序
现场人员发现危化品泄漏，立即向本单位应急机构报告，事故单位应急机构接到报警后，事故单位应急机构接到报警后，依据现场情况，在10分钟内向公司应急办公室报告，公司应急办公室依据事故程度和可能造成的后果，在10分钟内向公司应急办公室主任、总指挥、副总指挥、及全体应急指挥中心成员报告。当发生特别重大事故时，可直接向公司应急救援指挥中心总指挥、副总指挥及相关部门负责人报告，同时按公司应急救援指挥中心总指挥要求向上级部门报告。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

5.1.2危化品泄漏造成火灾爆炸、中毒事故的应急救援程序

当发生危化品泄漏造成火灾爆炸、中毒事故时，同时按公司《火灾、爆炸事故专项应急救援预案》、《中毒事故专项应急救援预案》程序报告。

5．2报告内容

报告应包括但不限于以下内容：单位名称；发生时间、地点、部位、装置名称或介质名称、数量；人员伤亡情况；事故简要情况；已采取的措施。

公司应急机构及联系电话见附件2和附件3

6应急处置

6．1响应分级

将危化品泄漏事故应急响应分成三个等级，针对不同的事故级别进行相应的应急响应。

Ⅰ级响应时，由公司应急救援指挥中心成员亲自组织救援，各单位全力做好救援工作。超出公司处置能力时，由公司及时请求地方政府协调。

Ⅱ级响应时，由公司应急办公室领导指挥救援，必要时启动Ⅰ级响应。

Ⅲ级以下响应，由公司下属各单位根据实际情况决定启动现场处置方案，超出本单位应急救援处置能力时，及时报应急增援指挥中心，应急救援指挥中心根据情况启动Ⅰ级响应或Ⅱ级响应。

6．2响应程序

6.2.1应急上报

当发生重特大事故时，及时报告公司应急管理办公室，应急管理办公室向公司应急救援指挥中心报告，并启动Ⅰ响应，并按照上级有关要求报告。

6.2.2应急行动

公司应急指挥中心

迅速派出指挥中心人员赶往现场，成立现场应急指挥部；根据现场要求，组织调动、协调各方应急救援力量到达现场。

（2）现场应急指挥部

迅速隔离事发现场；抢救伤亡人员，撤离无关人员和群众；迅速收集现场信息，核实现场情况，组织制定现场处置方案并负责实施；协调现场内外部应急资源，统一指挥抢险工作；根据现场变化及时调整方案；实施人员疏散和医疗救助；及时向公司应急救援指挥中心汇报，请示并落实指令；根据现场方案需要，请求公司应急救援指挥中心组织其他应急资源；按照公司应急救援指挥中心指令，负责现场的对外新闻发布。

6．2．3扩大应急
   公司应急救援指挥中心应及时掌握事故应急处置情况，当安全生产事故的严重程度以及发展趋势超出其应急救援能力时，应及时报请上一级应级指挥机构启动上一级的应急预案。

6．3处置措施
具体处置措施有以下几个方面：
（1）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护，救援人员必须配备必要的防护工具，应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护。采取隔离和疏散措施，全力救助伤员。

（2）泄漏危险化学品是易燃易爆的，严禁火种、切断电源、禁止车辆进入，设定隔离区，封闭现场，根据事故发展情况，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；当危险化学品泄漏事故发生火灾爆炸次生灾害后，同时启动《火灾、爆炸事故专项应急救援预案》。

（3）泄漏危险化学品是是有毒的，应使用专用防护服、呼吸器。设定隔离区，封闭事故现场。

（4）对于易燃物，可以在现场喷射大量的水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低有毒物质向大气的蒸发速度，可用泡沫覆盖外泄的物质，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

（5）控制泄漏源，防止次生灾害发生。关闭阀门，停止作业或改变工艺流程等，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

（6）严防水体污染，危险化学品小量泄漏：采用吸油棉等材料进行吸收。大量泄漏：立即用消防泡沫液覆盖，控制污染进一步扩大。

（7）将收集的泄漏物以及含泄漏物的吸收棉等物品运至危险废物库暂存后再行处置。用消防水冲洗剩下的小量物料。

（8）如发生危险化学品中毒时，启动《中毒事故应急救援预案》。

6．4应急结束

当遇险人员全部得救,事态得到控制,环境符合有关标准,次生、衍生事故消除后，经现场应急指挥部确认，并报公司应急救援指挥中心批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场，由现场应急救援指挥部发布终止本预案命令，应急救援工作结束。

应急结束后，公司应急指挥中心应指定责任部门完成如下事项：

（1）事故发生单位（部门）按有关规定向公司应急管理办公室报告事故发生、发展、应急救援等情况。

（2）事故发生单位（部门）做好事故现场保护和原始资料收集工作，向事故调查小组移交相关资料；并配合调查。得到事故调查组同意后，方可开始现场恢复重建工作。

（3）现场应急指挥部组织编写应急救援工作总结报告，上报公司应急救援指挥中心。应急救援工作总结报告应作为应急预案评审维护的重要资料。

（4）确定泄漏物名称，性质和可燃危险废物量，按MSDS处理。移走事故发生地附近易燃易爆物品或易发生剧烈反应的其它化学物品,对剩余的危险废物立即用安全容器进行换装。

（5）事故应急结束后，需要做好包括污染物处理、事故后果影响消除、现场清理与处理等后期处置工作。所有事故应急过程中产生的污染物必须及时全面彻底清理和统一收集。对于普通废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理，对于危险废物须收集后交危险废物库房，由具有危险废物处理资质的单位处置。

Ⅴ触电事故专项应急预案

                                 Q/TLD AH 03-33-2021(A)
1危险性分析及危害程度分析

危险源明细及可能发生的事故类型

	序号
	名称
	可能事故类型

	1
	紧固件配电室
	触电、窒息

	2
	用电设备、线路（各用电单位）
	触电、窒息


2
职责

2．1生产安全部负责电气作业技术、维护、保养的组织及管理工作，计划、组织电气的安全试验。

2．2 生产安全部负责对电气作业安全、电气隐患整改实施安全监督检查。负责电气伤亡事故的调查、分析处理工作，负责消防工作。

3
控制过程

3．1 人员触电后，首先使触电者尽快脱离电源。

3．1．1 低压触电电源的脱离办法  

3．1．1．1如果触电地点有电源开关或电源插销，可立即关闭开关或拔出插销，断开电源；

3．1．1．2如果触电地点无开关或插销，可用绝缘的电工钳、有干燥木柄的工具或干木板等绝缘物挑开电线，使触电者脱离电源；

3．1．1．3如果电线被触电者压在身下，可用干燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电线，使触电者脱离电源；

3．1．1．4如果触电者衣服干燥，电源未紧缠在身上，可用一只手抓住他的衣服，拉离电源，不能用双手，更不能接触触电者皮肤。

4．1．2 高压触电电源的脱离办法：

4．1．2．１立即通知总配电室事故地点，停止送电；

4．1．2．２戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋，用相应等级电压的绝缘工具拉开开关；

4．1．2．３抛掷裸金属线使电线短路，迫使保护装置动作，断开电源

4．1．3 救护时注意事项：

4．1．3．１救护人员不可直接用手或其它金属潮湿的物体作为救护工具，而必须使用绝缘工具，一只手操作，以防自己触电。

4．1．3．２防止触电者脱离电源后摔伤，特别是高空作业情况下应采取防摔措施。

4．1．3．３封闭现场防止事故扩大。

4．2
触电人员脱离现场后应迅速对其进行有效的现场救护。

4.2.1 如触电者伤势不重，神志清醒，或有心慌、四肢发麻立即送医院。

4．2．2 如果触电者伤势较重，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不围人，使空气流通，速送医院。

4．2．3 如果触电者呼吸停止或心脏停止跳动，应立即施行人工呼吸和胸心脏挤压并迅速送医院。

4．2．4 实行人工呼吸和胸心脏挤压，必须及时,不能等候医生到来,在送往医院途中也不能停止急救.

4．3 若引发电气火灾，
现场人员应立即用干粉灭火器或砂土进行灭火处理，并拔打厂内电话5110通知安技保卫部。
 

4．4 处理夜间事故时现场应有足够的照明。

4．5 保护现场，防止事故扩大，并及时通知上级领导。

4．6 在事故原因未查清前禁止送电。

Ⅵ防汛专项应急预案

                                               Q/TLD AH 03-34-2021(A)
1编制依据
根据市、区防汛指挥部的统一部署，公司担负本辖区防汛任务。任务繁重，形势严峻，要继续坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，立足于防御大洪水，充分做好各项准备工作，实行防汛责任制，把洪涝灾害降低到最小限度。为确保汛期安全，特制定此预案：

2公司防汛组织机构及责任

2.1成立公司防汛指挥部，负责组织实施公司的防汛工作。

指  挥：谢春唐 

副指挥：米劲臣

成  员：修玉翔、

防汛办公室设在生产安全部，联系电话：58856725 
2.2各单位要组织落实好本单位防汛人员，确保设备、物资不受水害。遇有大雨时：钳工班负责热处理门口、封堵工作。各门设置的挡水墙高度应达到50cm，确保不进水。

2.3生产安全部负责公司区域内下水道疏通危、漏房的检查，制定整修计划，确保安全。
3 防汛期间所需物资、车辆、保障工作

3.1生产安全部负责筹备防汛物资，紧固件班负责保障防汛期间的车辆，生产安全部负责车辆调度。

4 防汛要求

4.1各单位接要把防汛工作列入领导工作议事日程，切实做好防汛的组织工作，成立防汛班子，实行党政领导防汛责任制，明确一名分管领导抓好防汛队伍的落实，要按分工，组织力量对厂房、设备、排水系统进行检查、清理、疏通，对低洼易进水的厂房门等部位，制定堵水措施，做到人员到位，措施可行，责任明确。有汛情时，各单位主要领导30分钟内赶到现场指挥。防汛队员做到召之即来，来之能战，确保公司安全。

4.2按济南市规定的汛期时限，各单位防汛组织实行24小时昼夜值班制度；值班人员要坚守岗位，尽职尽责，严阵以待，不得空岗、漏岗，认真做好防汛值班记录，公司休息日和夜间不准空岗；各单位主要防汛领导在汛期保持电话畅通。

4.3各单位党政领导是防汛工作的第一责任人，对本单位的防汛工作负主要责任；如发生防汛工作组织领导不力，影响生产的单位要追究党政领导的责任。

4.4每年的5月28日前，各单位要将调整后的防汛人员名单、防汛值班表、值班电话报安技保卫部。

公司防汛值班电话：88305110   

4.5公司防汛指挥部于5月28日对各单位防汛准备工作落实情况进行检查。

4.6事故应急结束后，需要做好包括污染物处理、事故后果影响消除、现场清理与处理等后期处置工作；所有事故应急过程中产生的污染物必须及时全面彻底清理和统一收集；对于普通废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理，对于危险废物须收集后交危险废物库房，由具有危险废物处理资质的单位处置。

附件

2021年防汛单位责任表

	

	内容

名单
	责任落实
	防汛期工作
	工作展开及落实
	手机
	                                                                                                                       
	值班时间

	谢春唐
	第一责任人
	指挥
	1、日常准备及检查     2、届时现场指挥
	18560127133
	
	晚7点至次日早7点

	吴多锦
	第一责任人
	指挥
	1、日常准备及检查     2、届时现场指挥
	15966636322
	
	

	丛雅琳
	主要负责人
	组织指挥
	组织准备届时参战
	13475998805
	
	

	修玉翔
	主要负责人
	组织指挥
	组织准备届时参战
	15215313101
	
	

	陈明哲
	重点部门负责人
	协调指挥
	日常关注、届时参战
	13011703435
	
	

	徐涛
	责任成员
	防汛成员
	日常关注、届时参战
	15665889050
	
	

	王亮
	责任成员
	防汛成员
	日常关注、届时参战
	15866781352
	
	

	卢昊
	责任成员
	防汛成员
	日常关注、届时参战
	13853147916
	
	

	聂天刚
	责任成员
	防汛成员
	日常关注、届时参战
	15098893018
	
	

	陈孝顺
	责任成员
	防汛成员
	日常关注、届时参战
	18963091986
	
	

	崔凤杰
	责任成员
	防汛成员
	日常关注、届时参战
	15154136693
	
	

	宫汝伟
	责任成员
	防汛成员
	日常关注、届时参战
	13156139107
	
	

	张成民
	责任成员
	防汛成员
	日常关注、届时参战
	15953167018
	
	

	李冲
	责任成员
	防汛成员
	日常关注、届时参战
	15953174170
	
	


第　四　部　分

附      件

附件1：有关应急部门、机构及人员联系方式

1.1外界应急联系方式

	单位
	联系电话

	济南市报警电话
	火警
	119

	
	急救中心
	120

	公司报警电话
	公司应急办公室
	安技保卫部：5110

	山东省政府总值班室
	86062094

	济南市委值班室
	66609600

	济南市政府总值班室
	66607053

	济南市安监局
	66608400

	济南市槐荫区政府值班室
	87583600

	济南市槐荫区安监局
	87589832

87589834

	济南市第五人民医院
	87197097


1.2 公司应急救援指挥中心成员及联系方式

	序号
	名  称
	职   务
	电  话
	备注

	1
	总指挥
	总经理谢春唐
	18560127133
	

	2
	副总指挥
	总经理助理米劲臣
	18953184566
	

	3
	成  员
	生产安全部部长助理（常务）修玉翔
	 15215313101
	

	4
	成  员
	生产安全部部长助理陈明哲
	13011703435
	

	5
	成  员
	生产安全部调度徐涛
	15665889050
	

	6
	成  员
	生产安全部班长卢昊
	13853147916
	

	7
	成  员
	生产安全部班长聂天刚
	15098893018
	

	8
	成  员
	生产安全部班长崔凤杰
	15154136693
	

	9
	成  员
	生产安全部班长陈孝顺
	18963091986
	

	10
	成  员
	生产安全部副班长崔晓晓
	15966603055
	

	11
	成  员
	生产安全部副班长李冲
	15953174170
	

	12
	成  员
	生产安全部副班长张成民
	15953167018
	


1.3 公司应急救援指挥中心办公室成员及联系方式

	序号
	名  称
	职  务
	电  话
	备注

	1
	副主任
	安技保卫部部长于涛
	13953119205
	

	2
	成  员
	安技保卫部副部长

（分管安全生产）董军
	13969091049
	

	3
	成  员
	办公室副主任及金梅
	13964016699
	

	4
	成  员
	安技保卫部副部长

（分管消防）王树展
	15288877988
	


1.4应急救援专业组联系方式

	序号
	名  称
	主要负责部门
	电  话
	备注

	1
	抢险救灾组
	安技保卫部
	88305110
	

	2
	伤员救护组
	安技保卫部
	88305356
	

	3
	人员物资疏散避险组
	安技保卫部
	88305110
	

	4
	现场治安保卫组
	安技保卫部
	88305355
	

	5
	事故调查组
	安技保卫部
	88305275
	

	6
	事故善后处理组
	安技保卫部

办公室
	88305110

88305734
	


1.5 应急救援专家组名单及联系方式

	序号
	姓名
	单位名称
	移动电话

	1
	杨瑞展
	安技保卫部
	13553154838

	2
	王　莉
	安技保卫部
	13688639620

	3
	李红专
	安技保卫部
	13153033698

	4
	姜　勇
	安技保卫部
	13153033625


附件2：应急资源调查结果

外部应急资源

	序号
	外部相关机构名称
	距本单位车程
	联系电话
	备注

	1
	省立医院
	15分钟以内
	87938911
	

	2
	省立医院西院区
	15分钟以内
	68777540
	

	3
	济南市第五人民医院
	15分钟以内
	87197097
	

	4
	张庄路消防队
	15分钟以内
	83150901
	


微型消防站（5个）

	序号
	装备名称
	数量
	存放地点

	1
	八公斤灭火器
	4具
	紧固件微型消防站。

	2
	消防空气呼吸器
	2套
	

	3
	消防战斗服
	6套
	

	4
	消防靴
	6双
	

	5
	逃生面具
	6个
	

	6
	消防手套
	6双
	

	7
	消防腰带
	6条
	

	8
	灭火毯
	3张
	

	9
	消防绳
	1根
	

	10
	消防桶
	2只
	

	11
	消防栓板手
	1把
	

	12
	消防斧（大）
	6把
	

	13
	消防锨
	6把
	


	主要装备、物资名称
	存放地点
	联系电话

	安全帽
	劳保库房
	58856703

	安全带
	劳保库房
	58856703

	防护鞋
	劳保库房
	58856703

	棉鞋
	劳保库房
	58856703

	棉帽
	劳保库房
	58856703

	棉衣
	劳保库房
	58856703

	布胶鞋
	劳保库房
	58856703

	雨靴
	劳保库房
	58856703

	雨衣（大衣式/上下式）
	劳保库房
	58856703

	手套（帆布手套、/皮手套/线手套/耐油手套/耐酸手套）
	劳保库房
	58856703

	防护镜
	劳保库房
	58856703

	紫外线护镜
	劳保库房
	58856703

	密封镜
	劳保库房
	58856703

	防护面罩（普通面罩/玻璃钢面罩/锡铂面罩）
	劳保库房
	58856703

	口罩（防毒/防尘）
	劳保库房
	58856703

	活性炭、滤纸
	劳保库房
	58856703

	防毒面具
	劳保库房
	58856703

	耳塞
	劳保库房
	58856703


附件3：规范化格式文本

3.1生产安全事故快报表

企业名称：                             年   月   日

	事故时间
	年  月  日  时  分
	事故单位
	

	事故地点
	

	事故现场负 责人
	姓 名
	
	事故企业负 责人
	姓 名
	

	
	电 话
	
	
	电 话
	

	事故已死亡（失踪）人数
	死亡：

失踪：
	事故重伤人数
	

	
	
	估计直接经济损失
	

	一、事故简要经过

二、事故现场情况及救援采取的主要措施

三、其他情况

四、事故原因


3.2宣布预案启动的格式

1)信息来源 

2)事件现状 

3)宣布事项 

4)宣布人 

3.3新闻发布内容框架

1)事件基本情况及进展情况 

2)相关领导的批示或指示 

3)应急救援互作计划 

4)需要澄清的问题

3.4宣布应急结束的格式

经过                            （政府、有关部门和单位及社会团体或个人)的团结奋战，      年   月   日发生在      的                               

                                            事故应急救援工作基本结束，现场基本恢复，                现场指挥部(小组)撤销，相关部门单位，认真做好善后恢复工作。 
                                                (签字) 

  年    月    日 

3.5 事故调查报告内容及格式 

1．前言 

事故调查报告内容及格式 

      事故发生的时间、地点、单位名称、事故类型以及人员伤亡、直接经济损失等。 

2. 时间单位概况 

时间单位成立的时间、改(扩建)时间、产品种类、生产工艺、生产规模、污染产生及处理情况、劳动组织情况。 

3．事件发生及应急救援情况 

1)事件经过(事件发生过程、主要违法事实、事故后果等)； 

2)事件报告(速报、确报)、处置情况。 

4．事件原因及性质 

1)时间原因(直接原因、间接原因)； 

2)事件性质与分级 

5．责任认定及处理建议 

     事件责任者的基本情况(姓名、职务、主管互作等)、责任认定事实、责任追 究的法律依据及处理建议。按以下顺序排列： 

1)移送司法机关处理的； 

2)予党纪政纪处分或经济处罚的； 

3)时间单位的处罚建议。 

6．防范措施 

     主要从技术和管理等方面对乡镇人民政府、有关部门和事件单位提出整改建 议，并对制定政策和法规、规章及标准等方面提出建议。 

7．附件 

1)事件现场平面图及有关照片； 

2)有关部门出具的鉴定结论、环境监测数据或技术报告： 

3)直接经济损失计算机统计表； 

4)件调查组名单及签字； 

5)其他需要
单 位


负责人





第 一


发现人





总指挥





公司内部相关单位与人员





政府有关部门





山东公司应急救援指挥中心








应急救援指挥中心





公司内部相关人员





济南市政府、安监局等部门





山东公司应急救援指挥中心














发


生


重


特


大


事


故


报


警


与


救


援





公司领导


公司应急救援指挥中心成员


、生产安全部：传达落实指挥中心决策指令，指挥协调事故救援，组织事故的调查、分析、处理及整改。





各单位


应急救援小组





各单位负责人


应急领导小组





抢险救灾组：


接到指令立即到达现场





应急指挥中心





各单位救援指挥小组：


接到报告立即到达事故现场





指挥协调救援工作，宏观控制应急救援行动、重大行动决策指令发布，随时与事故单位保持联系。





现场抢险救援指挥，随时与公司指挥中心保持联系，现场救援指挥决策。





根据现场具体情况，警戒、封锁现场，疏散人员与重要物资，参与事故调查、分析、处理。





人员疏散避险组：


接到指令立即到达现场





伤员救护组：


接到指令立即到达现场





携带抢险救灾资源，对火灾、爆炸、有毒化学品中毒事故进行控制及人员救护，参与事故调查、分析、处理(必要时请济南市应急救援专业队伍和119帮助)。





组织医务人员携带急救资源抢救伤员(必要时请济南市急救中心120帮助)。





后勤物资供应组：


接到指令立即到达现场








根据指令，携带供电动力抢修资源，保证事故现场的停送电及供电线路与动力管道泄漏点的恢复。








动能排险供应组：


接到指令立即到达现场








现场治安保卫组：


接警后10分钟到达现场








对事故现场进行封锁管制，指挥交通，保证救援人员、资源及时到位及抢险畅通。





根据指令，调集各种运输车辆，调用各类物资设备保证应急救援资源。








事故调查组：


接到指令立即到达现场








事故善后处理组：





根据指令，携带必要检测设备进行检测分析，向应急救援指


挥领导小组提供决策依据，参与事故调查、分析。








会同相关部门组织做好善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资的补偿，及事故信息发布。





事故发生





信息传递





对外信息发布





现场监测与评估





医疗救护





指挥部成员到位





有关成员到位





人员疏散、撤离





现场应急抢险





总  结





报警、接警





应急启动





应急结束





应急恢复





救援行动





相关成员到岗





应急队伍准备





信息收集


与分析





必要时


应 急 增 援





现场恢复





解除警戒





善后处理





事故调查








31

