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总则

1.1编制目的

1.1通过编制突发环境事件应急预案，建立健全突发环境事件应急机制， 提高企业应对突发环境事件的预防、预警和应急处置能力，控制、减轻和消除突发环境事件风险以及危害，保障群众生命财产安全，维护环境安全和社会稳定。

1.2能够使企业充分意识到采取应急措施的意义和重要性,提高企业预防突发环境事件的反应、应急能力，随时做好应急准备。

1.3能够促进企业规范化管理，提高企业应急能力，采取最佳事故救护措施，最大限度地减少人员和财产损失，将事故危害降到最低。

1.4加强企业与政府应对工作的衔接，收集整合企业信息，以便政府环境应急预案的修编，以及在企业指挥权发生移交时，企业能够迅速、有序、高效的协助现场环境应急处理、处置。

1.2编制依据
《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染防治法》
《中华人民共和国突发事件应对法》

《中华人民共和国消防法》

《危险化学品安全管理条例》

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

《关于加强环境应急管理工作的意见》（环发[2009]130 号）；

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令 第 34 号）；

《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号）

《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发〔2014〕15 号）；

《山东省突发事件应对条例》（省人大常委会公告第 120 号） 

《山东省突发环境事件应急预案评估导则》；

山东省环境保护厅关于印发《山东省环境保护厅突发环境事件应急预案》的通知（鲁环发〔2012〕85 号）；

山东省环保厅《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80 号）；

《企业突发环境事件风险评估指南试行》（环办〔2014〕34 号）；

《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）的公告》（环境保护部公告 2016 年第 74 号）。

《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（试行）；

《济南市突发环境事件应急预案》（济政办发〔2017〕67 号）。
其他相关资料

1.3使用范围
本应急预案适用于山东中车同力达智能装备有限公司全厂范围内风险物质由于人为或不可抗拒的自然因素造成的大气、废弃物等环境污染和生态破坏事件的应急工作，以及次生或衍生环境事件对企业和周边环境受体造成影响的应急工作，主要包括预警、处置、应急监测和恢复重建等。主要体现在以下几个方面：

（1）油类物质（机油）发生泄漏、火灾造成的突发环境事件。

（2）环保设施故障导致废气直排引发的突发环境事件。

（3）危险废物处理、处置不当造成的土壤、水环境污染事件。

1.4工作原则
4.1符合国家有关规定和要求，结合本单位实际。指挥机构单独设立，应急职能不交叉，不分散力量。按照应急机构设置职权，应急指令下达与应急部门在一条线上，以保证执行时间和执行力。

4.2救人第一、环境优先。坚持以人为本，加强对突发环境事件风险源的监测、监控并实施监督管理，建立突发环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻突发环境事件造成的中长期影响，最大程度地保护人民群众生命财产安全。

4.3先期处置、防止危害扩大。当企业发生突发环境事件时，企业在及时上报情况的同时，迅速采取措施，在第一时间对突发环境事件进行先期处置，控制事态、减轻后果。

4.4快速响应、科学应对。接受政府环保部门的指导，使企业突发环境事件应急系统成为区域应急系统的有机组成部分。实行“厂区统一领导指挥，企业各部门积极参与和具体负责”，以加强企业各个部门之间的协同合作，提高快速反应能力。

4.5应急工作与岗位职责相结合。坚持平战结合，专兼结合。应急任务细化落实到具体工作岗位。充分利用现有资源的原则。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备，物资准备，技术准备，工作准备，加强培训演练，应急工作常备不懈，为本企业和其它企业及社会提供服务，做到应急快速有效。

4.6坚持区域联动。随事故的扩大，超过企业应急处理能力时，企业及时与周围企业和槐荫区环保分局、槐荫区政府取得联系，加强预案和周围企业、中车山东公司及济南环保局槐荫区政府应急预案的衔接。
企业概况

2.1基本情况介绍

山东中车同力达智能装备有限公司是中车山东机车车辆有限公司（原中国北车集团济南机车车辆厂）独资子公司，山东省高新技术企业（编号GF201137000489），是中国中车上市资产之一。公司位于济南市槐荫区。主要生产智能拧紧机、立体车库及仓储、螺栓等系列产品。公司于2008年认定为第一批省级高新技术企业。2002年通过了ISO9001质量管理体系认证，2003年通过了ISO140001环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等
2.2周边环境介绍

公司位于济南市槐荫区槐村街73号中车山东机车车辆公司厂区内部，四周皆为中车山东机车车辆有限公司的生产工作区域。

工艺及危险源情况
3.1生产工艺介绍

主要生产工艺有：冷镦、滚丝、热处理及探伤。

3.2企业风险源

3.2.1主要风险物质
根据《危险化学品目录》（2015 版）、《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性》（GB20592-2012）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A，企业涉及的风险物料主要为：废机油。
3.2.2主要污染源

	内容
类型
	污染物名称
	防治措施

	水污染物
	生活污水
	经排水沟汇集到中车厂区进行集中处理，满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后部分回用作园区内部绿化、喷洒等杂用水

	大气污染物
	固体颗粒物、油烟
	废气经环保设备处理应达到《山东省区域性大气污染物排放标准》DB37/2376-2013及《大气污染物综合排放标准》GB16297的标准要求后进行排放。

	危废
	废机油
	委外具有相关危废处理资质的企业进行处理

	固废
	生活垃圾
	环卫部门清运


组织指挥体系与职责

4.1指挥机构与职责

公司成立突发环境事件应急领导小组（以下简称应急领导小组），董事长任组长（总指挥），总经理任副组长（副总指挥）。由车间负责人负责日常情况下公司员工应急事件的培训、演练。
4.1.1应急救援指挥部人员及联系方式

总指挥：   执行董事     耿家声 13969031525
副总指挥： 总经理助理   米劲臣  18953184566

生产负责人：           修玉翔  15215313101

车间负责人：           陈明哲  13011703435

安全负责人：           徐涛    15665889050  

成员：由车间、各部门组成。
4.1.2小组职责：

4.1.2.1 应急领导小组主要职责：
①负责组建公司应急救援团队，组织实施和演练。

②监察督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

③负责“环境突发事件应急预案”的制定、修订。

4.1.2.2 现场临时指挥部主要职责

   ①组织指挥实施救援行动。

   ②向上级或其他单位通报事故情况，必要时向有关单位求援。

   ③组织事故调查，总结应急救援的经验教训。
4.1.3指挥人员分工：
①总指挥职责：组织指挥全公司的应急救援，下达应急救援命令、信号，必要时向有关单位发出救援请求。
②副总指挥职责：协助总指挥做好事故报警、抢救措施的落实，事故情况的通报和事故处置工作，总指挥不在时，承担总指挥的职责组织工作。
③生产、车间负责人职责：负责生产系统的调度工作，事故现场的保护，事故现场的通讯联络和对外联系的指挥工作，协助总指挥、副总指挥做好抢险、抢修等现场工作指挥，抢险救援物资的供应及运输工作，抢修措施的落实，做好个各部门的协调及日常演练工作。

 ④安全负责人：及时向上级汇报发生的动态情况，做好和各部门的沟通、信息传递工作。发生事故做好现场人员疏散、警戒等工作。
4.2应急指挥的运行机制

4.2.1现场指挥部成立

突发事件发生后，事故发现人立即启动现场处置预案，防止事态升级和扩大， 并将现场情况及所采取的措施立即向应急领导小组报告。公司应急领导小组转为突发环境事件应急处置现场指挥部，应急小组组长任前方总指挥或由总指挥指定人员担任，各应急小组负责人为成员。

（1）主要担负现场应急指挥工作，及时向指挥部汇报现场情况，现场落实指挥部指令。

（2）根据事件现场情况，初步判断事件的类型和预警级别；向各有关处置机构和单位汇报，请求迅速派出事件调查取证和监测先行人员。

（3）跟踪上报突发环境事件的事态变化和处置情况。

（4）负责收集整理突发环境事件的各类有关信息，协调有关部门开展事件的应急处置。

（5）负责与政府及其相关部门对接，政府及环保部门介入后，总指挥负责指挥协调、配合处置、参与应急保障等。

4.2.2现场指挥部的运行

（1）决策和处置。在先期处置的基础上，加强现场评估和会商研判，迅速判断事件的涉及范围、影响程度，做出处置工作的决策部署。调动装备和物资进入现场，按照各自职责分工，果断处置突发事件。

（2）建立畅通的信息来源渠道，确保现场指挥部与有关部门和属地的联络畅通，做好现场情况记录，准确掌握事态发展动向。
4.2.3现场指挥部指挥权的确定

一级应急响应：事故范围大，难以控制，超出企业范围，环境应急状态为社会级，应急指挥权限接受槐荫区政府统一指挥。企业负责人需对厂区的应急指挥权限向政府进行交接。

二级应急响应：事故可以控制在厂区内。环境应急状态为厂区级，应急指挥权由企业负责人负责。

三级应急响应：事故可以控制在车间内。环境应急状态为车间级，应急指挥权由车间负责人负责。

4.2.4现场指挥部指挥权交接

现场指挥部应随时跟踪事态的进展情况，事态如有扩大的趋势，超出现有控制能力时，应报请上级政府及其有关部门协调调配其他应急资源参与处置工作， 并及时向事件可能波及的地区通报有关情况，必要时可向社会发布预警信息。

在上级政府应急指挥机构相关负责人赶到现场后，现场总指挥应立即汇报事故情况、进展、风险以及影响控制事态的关键因素和问题。按照“逐步移交指挥权”的原则，将现场总指挥权移交至上级政府应急指挥机构，各应急小组应根据新的部署开展工作，做好相关处置、衔接和配合工作。

4.2.5现场指挥部的撤销

突发事件现场处置和救援工作结束，次生、衍生灾害被消除，各种秩序恢复正常时，经总指挥批准后，宣布应急响应结束，撤销现场指挥部。有关善后工作由企业组织实施，并做好新闻宣传报道工作。

预防与预警机制

5.1环境风险源监控

   本企业风险源监控应遵循以下原则：

（1）“安全第一，预防为主，综合治理”的原则；

（2）分级负责，分工协作的原则；

（3）以建立事故的长效管理和应急处理机制为根本原则。

根据以上监控原则，针对风险源的监控主要有以下措施：

并设置专人监管，对取用、储存及存储区的管理都采用专人负责的模式；正常情况下，对存储区每天巡检1 次，检查内容主要油类物质储存区和危废间的状况，并做好详细记录；

5.2预防措施

  根据危险源及风险因素分析，主要采取以下措施来预防：

5.2.1危险物质运输环节的风险预防措施有：

企业所需的油类基本全部由公路运输完成。运输危险化学品的车辆是一个流动的危险源，一旦发生事故，可能在一定范围内造成重大的环境污染， 主要防范措施为：
①运输危险品的单位，应有资质、车辆应有危运证，司机、押运员有上岗证，具备运输危险品的资格，熟悉所运输的危险化学品的毒性及应急防范措施。

②应该制定或执行危险化学品运输车辆检查维修制度，对危险化学品运输车辆进行严格的全面检查、维护及日常出车前的逐项检查。
③在运输危险化学品前事先对道路、天气等进行调查，慎重选择路线，并制定相应的预防措施； 

5.2.2危险物质储存环节的风险预防措施有：

①危险废物储存于危废储存区域，区域地面采用防渗透地面，废油油桶盛放在专门的托盘上，安置到相应的防渗透地面上； 

②储存区域四周设置相应的围栏，配备相应的锁具由专人进行管理。

③在围栏四周的醒目位置做好相应的危废标示，张贴危险品理化特性及危废管理办法或规范。 

④在危废存放区放置灭火器等消防器材，以备应急使用，并做好消防器材的管理，保证在有效期内。
5.3预警及措施

5.3.1事件分级

针对突发环境事件危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，将突发环境事件分为三级：

三级：一般。车间级应急救援体系可以解决。主要包括：

（1）油类物质（冷镦油、液压油）发生少量泄漏造成的突发环境事件，影响范围在车间控制能力内；

（2）环保设施故障导致废气直排引发的突发环境事件，影响范围在车间控制能力内；

二级：较大。厂区级应急救援体系可以解决。主要包括：

（1）油类物质（冷镦油、液压油）泄漏导致次生火灾事件发生，影响范围在公司控制能力内的；

（2）环保设施故障导致废气直排引发的突发环境事件，影响范围在公司控制能力内的；

一级：重大。超出厂区级应急救援能力，需要外部救援。主要包括：
 （1）由于油类物质泄漏导致的火灾及次生火灾事件发生，影响范围超出了公司控制能力。
（2）遇雷雨、强风、极端高温、汛涝等恶劣气候引起的突发环境事件，其影响范围超出公司控制范围的，需要外部支援。
5.3.2
预警分级与预警发布

当突发环境事件发生后，为了迅速、准确地做好事件等级预报，减少伤害和损失，首先确定应急状态及预警相应程序。当事件发生后，车间负责人在积极组织人员进行事故应急处理外，立即上报应急救援指挥部，由应急救援指挥部根据事故等级确定预警范围及措施。

根据该企业突发环境风险性事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应风险源分级内容，将该企业突发环境事件的预警分为三级。预警级别由低到高，依次为蓝色预警（一般环境风险事件）、黄色预警（较大环境风险事件）和橙色预警（重大环境风险事件）。

（1）蓝色预警：因日常监督检查、排查中发现环境安全隐患，预计将要发生三级突发环境事件的，可发出蓝色预警。蓝色预警由车间负责人发布。

（2）黄色预警：因日常监督检查、排查中发现环境安全隐患，情况比较紧急，预计将要发生二级突发环境事件的，可发出黄色预警。黄色预警由应生产负责人发布。

（3）橙色预警：因日常监督检查、排查中发现环境安全隐患，情况紧急， 预计将要发生一级突发环境事件的；或二级突发环境事件已经发生，且抢救无效， 短时间内不能制止，可能进一步扩大影响范围，造成更大危害，可发出橙色预警。橙色预警由应急小组组长发布。

每级预警通知均要通过电话迅速进行，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。

5.3.3
预警状态

发布预警进入预警状态后，企业根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，迅速采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告，发生蓝色和橙色预警后，将预警公告与信息报送上一
级环保部门，上级部门根据相应情况，启动相应应急预案。

（3）抢险、应急救援队伍应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故变化动态和发展，监测结果，及时向指挥部领导报告风险情况，加强对突发环境事件发生、发展情况的监测、预报及预警工作；

（4）应急总指挥随时对突发事件信息进行分析评估，预测发生突发环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发环境事件的级别；

（5）在事故发生一定范围内根据需要迅速设立风险警示牌（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

（6）及时调节环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作；

（7）配合当地政府向社会发布与公众有关的突发环境事件预测信息和分析评估结果；配合当地政府和相关部门向社会发布可能受到突发环境事件危害的警告，宣传避免和减轻危害的常识，公布咨询电话；配合地方环境监测机构进行应急监测工作，实时对产生的环境污染进行数据记录，并采取相应的具有针对性的应急治理措施。

当发生橙色预警时，还应该采取下列措施：

（1）责令环境应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援与处置工作的准备；

（2）根据预警级别，针对突发环境事件可能造成的危害实行停运、限产、停产等相应措施，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动。

5.4预警发布、调整及解除

5.4.1预警发布 
当事件发生后，根据应急预案要求，当事人或发现者及时把信息向车间负责人报告，车间负责人根据事件情况及时汇报应急指挥部，由应急指挥部发布预警并进行前期处置，避免事件扩大。应急指挥小组及时通过互联网、电话、手机短信、公告栏、当面告知等渠道或方式向厂区内公众发布预警信息，发布单位、发布时间、可能发生的突发事件类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话，并通报可能影响到的相关地区。
5.4.2
预警接收

预警信息发布后，企业应急联络小组负责接收预警信息并组织落实好传播工作，确保将预警信息及时、准确、快速传递给预警区域内的公众。同时，负责转发上级部门发布的预警信息，维护预警信息发布系统。

5.4.3预警调整与解除

在应急预警阶段，预警级别的确定、警报的宣布和解除、预警期的开始和终止、有关措施采取和解除，都要与紧急风险等级及相应的紧急风险阶段保持一致。一旦突发事件的事态发展出现了变化，以及有事实证明不可能发生突发事件或者风险已经解除的，发布突发事件警报的人民政府适时调整预警级别并重新发布， 并立即宣布解除相应的预警警报，或者终止预警期，解除已经采取的有关措施。

应急处置

6.1应急响应

启动应急预案的条件

三级应急响应由车间负责人或班长组织实施，二级应急响应由公司应急指挥机构组织实施，一级应急响应报市、区级应急指挥部组织实施。

6.1.1内部环境要求

发生可控危险品泄漏事件或火灾爆炸事件或环保设施故障事件后，根据危险品种类、危害性及事件造成的影响或其潜在危害性，由应急救援工作领导小组根据事件分级原则、事件影响及公司应急救援力量和资源情况，决定应急救援的级别及应急救援力量分配，由相应级别的人员决定启动本预案。

6.1.2外部环境要求

当社会、周围企业发生特殊状况或有特殊需求，需要企业停产或救援，应在接到外部指令或政府要求的情况下，启动应急预案。

6.2应急措施

   一旦发生突发环境事件，发现者立即用通讯工具通知车间负责人，报告事故发生的地点、时间、简况和发现人的姓名，车间负责人接到汇报，及时赶到现场，同时通知总应急指挥到场。根据泄漏火灾情况，总应急指挥启动相应级别的应急响应，应急小组迅速集合赶赴事故现场展开救援活动。应急小组要在第一时间进入事故现场。针对事故源迅速、准确、有效的实施应急救援。现场处置措施主要有：
6.2.1废气处理设施故障现场处置措施
企业运营期产生的废气主要为油烟等气态污染物，经环保设备净化处理后。正常运行时，废气的排放浓度均可以满足达标排放要求。
对于废气处理设施故障，岗位工如发现故障，在第一时间要立即报告车间负责人，并做好相应记录。车间负责人组织人员在不停机的情况下，进行检查维修。需要做停机处理的，在经生产调度同意后，立即停机检查。加强管理和运行维护，定期检修设备设施，迅速有效的排除故障，满足应急需要。

6.2.2油类危险品泄漏现场处置

厂区危险废物主要包括废机油，均放置于厂区北跨厂房暂存区内。在储存、运输和使用过程中因意外或人为破坏等原因发生泄漏、火灾，易造成人员伤害和环境污染的事故。

泄露现场处置：在危废储存过程中一旦发生泄漏，启动蓝色预警，发现人立即通知车间负责人，液态危废立即进行倒桶处理，已泄漏的用砂土进行吸附或吸收，防止泄漏物向重要目标或危险源流散，将收集的固体泄漏物作为危废交由有资质单位处理；

②火灾现场处置：危废发生大量泄漏导致次生火灾，启动黄色预警，及时通知车间负责人，如有人员伤亡及时抢救受伤人员。立即使用砂土及泡沫灭火器进行扑救，消灭初期火灾，并迅速用沙土围住液体，切断火势蔓延路径，并监视火势蔓延情况。事故现场严禁使用非防爆工具，关闭移动电话等。禁止任何车辆、人员进入着火区域， 直到火扑灭为止。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
6.2.3废水非正常排放应急处置措施

厂区雨水经雨水管网流出厂区，生活污水依托中车山东机车车辆有限公司综合污水处理站处理满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后部分回用作园区内部绿化、喷洒等杂用水。

（1）事故废水和消防废水应急处置措施
当发生风险事故时会产生大量消防废水和泄漏的物料，若消防废水和事故废水经管道流入厂外，遇雨季会因地表径流排入外环境，进而影响河流水质。当厂区发生风险事故时，第一发现人采取的先期处置措施为：

①物料少量泄漏，采用化学品库内地沟和事故池进行收集；大量泄漏，打开地沟与事故池的切断阀门，采用事故池收集。

②确认雨水排放口阀门处于关闭状态，连接应急池的阀门处于开启状态。

③将消防废水转移至事故应急池收集。

当发生风险事故时，启动三级防控，确保事故废水、事故液料能够收集进入事故水池，不流入外环境。为控制废水不出厂界，使用阀门切断厂区雨水外排口，厂区围墙下端加固，形成厂界隔离水堤，在厂区门口备有沙袋，事故结束后事故废水根据检测结果委托有资质单位处理。

6.3抢险、救援及控制措施

6.3.1
受伤人员现场救护、救治与医院救治

6.3.1.1
救援人员防护、监护措施

救援人员实施抢险时，一定要站在上风头，服从总指挥的统一指挥。到现场抢险时不能一人到现场，要两人以上方可进入现场；进入现场前首先要检查防护用品有效性，然后要戴好防护用品方可进入现场；进入后，要随时保持与现场指挥保持联系，以便及时实施救援。

6.3.1.2
现场急救初步措施

现场救治应根据受害人的具体情况，污染物资的化学性质，采取针对性的安全救治措施，超出现场救治能力时，必须尽快联系就近医院救治。要求现场救治人员掌握常用的急救措施，并灵活运用。急救原则：先救命，后疗伤；

急救步骤：止血、包扎、固定、救运。

根据现场受伤人员情况，现场急救可采取的急救初步措施有以下几类：

（1）初步检查病人神志、呼吸、脉搏、血压等生命体征，并随时观察其变化，5 分钟观察一次；

（2）保持病人的正确体位，切勿随便推动、搬运病人，以免加重病情； 

（3）保持病人呼吸通畅，已昏迷的病人，应将呕吐物、分泌物掏取出来或头偏向一侧顺位引流出来。

（4）病人发生呼吸道异物阻塞，运用腹部冲击法等急救手法，使异物排出。（5）心跳呼吸停止，及时进行心肺复苏术，即人工呼吸和体外心脏按压。

6.3.2
突发环境事件的疏散撤离

事故发生后，企业应急领导小组根据事故对环境的危害程度，及时下令组织无关人员迅速撤离。现场负责人根据应急救援指挥部下达的紧急疏散命令，立即通知附近岗位人员进行疏散。疏散时，应尽量疏散至泄漏区上风方向的安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向。同时做好人员的清点和安置工作，安全区由应急救援指挥部负责指定地点。由安全防护小组对泄漏事故现场周围划分禁区并加强警戒和巡逻检查。除应急抢险人员外，其他人员禁止进入警戒区。
6.3.3
应急救援队伍的调度及物资保障

应急救援队伍的调度及物资保障统一应急指挥部协调，突发环境事件时主要采取下列行动：

（1）结合实际启动并实施相应级别的应急预案，及时向上级有关部门报告；

（2）启动本部门的应急指挥机构；

（3）协调组织应急救援力量开展应急救援工作；

（4）需要其他应急救援力量支援时，向有关部门请求。

现场配备的应急救援器材，主要有防毒面具、各种应急药品、应急泵等。

6.3.4
控制事件扩大的措施

6.3.4.1
切断污染源

危险源发生泄漏时，应启动紧急停车停产程序，采取控险、排险、堵漏、输转的基本方法尽快切断泄漏源。包括严控明火、关闭断源、启用消防设施、对泄漏物进行覆盖、收容、稀释等。

6.3.4.2
危险区、安全区的设置

根据事件的严重程度，事件的影响范围、泄漏物得特性及当时风向和厂区内地面环境设定危险区、安全区。事件发生时，危险区即禁区或热区，是由专门受过培训的抢救人员的作业区；缓冲区即暖区或除污区，救援人员在此区域佩戴防护服随时准备救援；安全区即冷区或支援区，通讯联络人员在此区域联系救援队伍或外部支援。

6.3.4.3
控制事件扩大的措施

（1）如泄漏的物料或受污染的消防废水未能控制在厂区内，有进入附近水体的趋势，应立即通知附近水体下游的居民和济南市环保局槐荫区分局、区人民政府，请求启动区域应急预案，防止污染事件的进一步扩大。

（2）发生火灾、爆炸事件时，应密切关注厂界外情况，如火势有向外蔓延发展趋势，应立即集中力量对厂界附近的火源进行扑灭，以防危机临近其他企业或公用设施。

6.3.4.4
事件可能扩大后的应急措施

（1）当事件有扩大趋势时，根据事件扩大后的影响范围、影响程度及气候条件，提出相关人员撤离事件现场及请求相关部门、单位援助的建议；

（2）当事件有扩大趋势时，评估事件扩大后的影响范围由总指挥向政府机关提出附近群众疏散的建议；

（3）根据事件扩大后的情况采取相应抢救、救援及控制措施。

6.3.4.5
污染治理设施的运行和控制

（1）泄漏污染物用围堰收集，事故结束后作为危险废物委托有资质的单位处理。

（2）事故废水控制在厂区，事故结束后根据废水检测结果逐步导入污水处理站处理或委托有处理能力单位处理。

6.4应急监测

   当企业发生非正常工况或污染防治设施运行不正常时，大量未经处理的污染物排放可能对环境产生严重的污染，环境监测站对该情况下可能产生的污染源及时分析，立即监测，以便采取应急措施，将产生的环境影响控制在最小程度。

6.5应急终止
发生的事故得到有效控制，各救援小组已完成救援任务，事故生的温液及已得到有效处理，经连续检测确认安全性能得到保证事故现场及周质量经线测符合安全要求，在报请应急救援指挥部同意后，由应急救援指挥部总指挥或者指挥）宣布事故应急救援预案终上，终止的条件是事故已彻底处理完毕，现场已经确认有任何隐患，并实行了有效的现场保护措施经事故应救援总指挥批准后方可终止事故处理完毕，应急救援指挥部要及时不境危险已解除的情况通报给公司所有部门和周边单位、社区，以恢复他们正常的工作和生活。
后期处置

当事故得到控制后，成立事故处理小组，做好事故善后处理工作。

7.1调查组:
在总经理领导下，成立由安全、生产、设备、工艺等有关部门和发生事故车间主任或班长参加的事故调查小组查明事故原因，检查事故现场，消除潜在隐患，落实防范措施，追究事故责任，调查事故人员伤亡、损失情况，拟定《事故调查报告》，并向上级有关部门汇报。

7.2抢修组:
在副总经理指导下，成立由生产、安全、设备及发生事故车间的主任或班长参加的事故抢修组，研究抢修方案，消除事故隐患，为恢复生产做准备。
应急保障
8.1
应急队伍保障

企业要依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型，建立应急救援专业队伍。配备相应的技术装备，并明确各专业救援队伍的具体职责和任务，定期对各救援队伍进行专业培训和演习。以便在发生突发环境事件时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

8.2
资金保障

企业做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急工作领导小组负责组织储备。确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需（包括救援物资以及受灾人员的救治和妥善安置）。

8.3
通讯与信息保障

当发生突发环境事件时，应急指挥部门根据案发现场的信息报告，及时准确的下达救援命令，现场的救援小组也可通过通讯设施及时将最新情况报告应急指挥中心。因此，通讯设施的畅通对应急抢险顺利进行都是非常必要的，企业必须做好通信与信息的保障工作。主要保障措施如下：

（1）各应急小组将本小组抢险队员联系方式报企业应急指挥部（包括姓名、办公电话和移动电话），联系方式如有变动应及时到应急指挥部登记，应急指挥部将根据应急指挥系统成员的组成完善应急指挥系统通讯录。确保突发应急事故时，能够保证通讯畅通。

（2）各应急小组组长手机要 24 小时保持畅通，当接到抢险命令后，及时联系，按照指挥部的要求，迅速组织本专业人员到位抢险救灾，不得贻误时机。如果由于不能及时到现场或组织不力造成损失，将严厉追究该小组组长的责任，并对该部门进行考核。

8.4
应急物资储备保障

为保证应急救援工作及时有效，公司根据风险目标需要，将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联系等装备器材配置齐全到位。平时各部门安排专人负责本区域内所有装备、器材的使用管理，维护、保管、检查、送验管理工作，确保始终处于完好备用状态。
8.5
其它保障

8.5.1治安维护

厂区成立临时警戒保卫组，根据应急指挥中心的安排，采取有效管制措施，控制事态，维护秩序。加强对重点区域、重点部位和场所、重点人群、重要物资和设备的安全保护。

8.5.2技术支撑

专业人员负责专项事件时的事件处理。对事件处理过程中可能遇到的技术或设备等方面的问题时，指挥部可联系行业专家咨询或同行业单位进行协助。

8.5.3后勤保障

厂区建立完善救援体系，应急指挥部有权调动厂区各种力量以及协调社会力量投入到应急救援中去。如事件扩大，指挥部可请求当地政府协调应急救援力量确保应急后勤保障。

8.5.4医疗保障

受伤人员现场救护、救治与医院救治：依据事件分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，包括以下内容：可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员； 应急抢救中心、毒物控制中心的列表；伤员的现场急救常识。

8.5.5外部救援保障

8.5.5.1单位互助

与本公司邻近的单位在运输、人员、救治以及救援等方面能够给予帮助。同时也能够依据救援需要时，提供其他相应支持。

8.5.5.2请求政府协调应急救援力量
当事件趋于扩大需要外部力量救援时，及时向区人民政府、济南市环保局槐荫区分局报告，由槐荫区政府应急办发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护。

监督管理

9.1培训与演练

  9.1.1培训

  公司突发环境事件应急救援队伍分三个层次开展培训。

9.1.1.1班组级

班组级是及时发现处理事件、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事件及早发现、及时上报的关键，一般突发环境事件在这一层次上能够及时处理而避免，对班组职工开展事件应急处理培训非常重要。每季开展一次，培训内容：

（1）针对系统（或岗位）可能发生的事件，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法；

（2）针对系统（或岗位）可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法；

（3）针对系统（或岗位）可能发生的事件，如何采取有效措施控制事件和避免事件扩大化；

（4）针对可能发生的事件应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法；

（5）针对可能发生的事件学习消防器材和各类设备的使用方法；

（6）掌握车间存在的危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

9.1.1.2车间级

以车间主任为首、由安全员、设备、技术人员及班组长组成，成员能够熟练使用现场装备、设施等，对事件进行可靠控制。他是应急救援的指挥部与班组级之间的联系；同时也是事件得到及时可靠处理的关键。每年培训两次，培训内容：

（1）包括班组级培训所有内容；

（2）掌握应急救援预案，发生事件时按照预案有条不紊地组织应急救援；

（3）针对车间生产实际情况，熟悉如何有效控制事件，避免事件失控和扩大化；

（4）针对可能需要启动厂级应急救援预案时，车间应采取的各类响应措施

（如组织大规模人员疏散、撤离、警戒、隔离、向厂部报警等）；

（5）如何启动车间级应急救援响应程序；

（6）事件控制和有效洗消方法。

9.1.1.3公司级

各单位日常工作把应急救援中各自承担职责纳入工作考核内容，定期检查改进。每年进行一次。培训内容：

（1）学习班组级、车间级的所有内容；

（2）熟悉厂级应急救援预案，事件单位如何进行报警，安全环保部如何接听事件警报；

（3）如何启动厂级应急救援预案程序；

（4）各单位依据应急救援的职责和分工开展工作；

（5）组织应急物资的调运；

（6）申请外部救援力量的报警方法，以及发布事件消息，组织附近部门单位的疏散方法等；

（7）事件现场的警戒和隔离，以及事件现场的洗消方法。
9.1.1.4演练
公司应急救援指挥领导小组定期组织针对可能发生的重大突发环境事件进行演练。每年必须至少组织一次危险目标发生泄漏、火灾事件处置模拟演练，以及系统停电、停水各岗位应急响应模拟演练。

1、演练目的

验证预案的可行性，检验应急救援指挥中心的应急能力，专业队伍对可能发生的各种紧急情况的适应性及他们之间相互支援及协调程度，发现预案中存在的问题，为修正预案提供实际资料。

2、演练分类

环境风险事件应急演练，一般分为室内演练和现场演练两种。

室内演练又称组织指挥协调演练，主要由指挥部的领导和指挥、通讯、生产调度等部门以及救援专业队负责人组成的指挥系统。按演练的目的和要求，以室内组织指挥的形式将各级救援力量组织起来，实施应急救援任务。

现场演练即事件模拟实地演练。根据消防要求进行义务急救队员与义务消防队员演练、抢险专业队伍的演练。

（1）义务急救队员与义务消防队员演练。检验各队员对安全消防器材使用熟练程度、队员体力情况、队员间相互协调程度。

各队伍在演练时，遵照先易后难、先单队后联合进行演练，不断提高应急救援技能和指挥水平。

3、演练要求

演练的计划必须细致周密，在保证安全的前提下能够把各级应急救援力量和应该配备的器材组成统一的整体。使各队人员熟悉自己的职责和任务。

4、总结讲评

每次演练结束后及时总结讲评演练，从中积累经验，发现预案中存在的问题， 确定改进措施，不断完善预案。重点讲评的内容有：演练企业设计的合理性，演练的准确情况，指挥系统的一致性。预案有关程序内容的适应性，应急救援器材设备匹配程度，各专业队相互协调协助能力，救援人员技能等。

9.2奖励与责任追究

   公司每年针对应急预案演习、培训、预案完善和事件应急救援中做出贡献的部门和个人进行奖励，对事件责任者进行处罚。

（1）编制和预案管理中做出成绩的工段和个人实行年底奖励，个人评为优秀个人，工段评为预案编制和管理先进单位。对预案执行不好的个人和单位提出批评。

（2）对公司级演习和车间级演习进行总结评比，对做出贡献的单位和个人进行现金奖励，对演习准备和配合及实施不好的单位和个人进行现金处罚，根据评比情况给予适当的奖励及处罚。

（3）对应急救预案培训实施单位年底进行评比，对培训工作做出贡献和成绩突出者进行现金奖励。对培训工作敷衍了事者给予批评。

（4）对应急救援工作中出色完成应急处置任务成绩显著的、抢排险事件或抢救人员有功的、使国家企业人身财产安全减少或免受损失的、对应急工作提出重大建议且实施效果较好的人员进行奖励。对不按规定执行预案的、拒绝履行应急救援任务的、不及时报告事件真实情况贻误救援工作的、不服从指挥临阵脱逃的、盗窃挪用应急救援物资的、散步谣言的、其他危及应急救援的进行处罚，违反刑法的按刑法处理。

附则
10.1术语与定义

10.1.1突发环境事件，是指由于污染物排放或者自然灾害、安全生产事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

10.1.2环境应急预案，是指企业为了在应对各类事故、自然灾害时，采取的紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。

10.1.3环境风险，是指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

10.1.4环境风险单元：指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500米的几个（套）生产装饰、设施和场所。

10.1.5环境风险受体 指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

10.1.6应急演练，是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

10.1.7环境应急监测，是指环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

10.1.8先期处置，是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。后期处置，是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

10.2制定与修订

10.2.1预案的制定

本预案由山东中车同力达智能装备有限公司制定。

10.2.2预案的解释

本预案由山东中车同力达智能装备有限公司负责解释。

10.2.3预案的备案

本预案应报环境保护主管部门备案。

10.2.4预案的修订

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

①面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

②应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

③环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

④重要应急资源发生重大变化的；

⑤在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

⑥其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

企业环境应急预案有重大修订的，在发布之日起20个工作日内向原受理部门变更备案。环境应急预案个别内容进行调整、需要告知环境保护主管部门的，应当在发布之日起20个工作日内以文件形式告知原受理部门。

10.3应急预案实施

本预案自发布之日起施行。

附件
突发环境事件信息报告单

应急培训记录表

应急演练记录表

应急救援通讯录

应急物资储备清单

企业地理位置图

各种制度、规范等
附件 1：突发环境事件信息报告单

突发环境事件信息报告单

	报告单位
	
	报告人姓名
	

	事故发生时间
	年
月
日
时
分
	报告人电话
	

	事故持续时间
	时
分
	报告人职务
	

	事故地点/部位
	

	泄漏物质的危害特

性
	

	事故发生原因及简

要经过
	

	已造成或可能造成

的污染情况
	

	已采取的措施
	

	与有关部门协调情

况
	

	事态发展情况预测
	

	请求支持的内容
	

	填报时间
	年
月
日
时
分


附件 2：应急培训记录表

应急培训记录表

	公司名称:山东中车同力达智能装备有限公司

	培训时间： 
	培训地点： 

	培训老师： 

	培训内容：

    

	参加培训人员
	签到

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附件 3：应急演练记录表

应急演练记录表

	公司名称

	演习目的：

	时间：
	地点：

	演习参加人员：

	演习观摩人员：

	演习指挥人员：

	演习过程：

	演习总结：

	记录人：
	记录时间：

	
	


公司内部应急电话一览表

	序号
	姓名
	应急职务
	部门
	职务
	手机

	1
	耿家声
	总指挥
	同力达
	执行董事
	13969031525

	2
	米劲臣
	副总指挥
	同力达
	总经理助理
	18953184566

	4
	陈明哲
	生产负责人
	同力达
	部长助理
	13011703435

	5
	徐涛
	安全责任人
	同力达
	安全员
	15665889050

	6
	修玉翔
	设备责任人
	同力达
	部长助理
	15215313101

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


外部接口单位联系表
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企业位置图一：
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企业位置图二：
疏散图
单位名称�
办公电话�
�
济南市政府总值班室�
0531-12345�
�
济南市安监局�
0531-66608400�
�
济南市环保局�
12369（24 小时环保热线）�
�
济南市监测站�
0531-86990746�
�
火警电话�
119�
�
急救中心�
120�
�
公安指挥中心�
110�
�
交通事故�
122�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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