


危险废物管理计划




单位名称（盖章）：山东中车同力达智能装备有限公司
制定日期：2021年1月1日
计划期限：2021年1月1日—2021年12月31日



一、公司概况
	单位名称
	山东中车同力达智能装备有限公司

	单位注册地址
	山东省济南市槐荫区73号

	生产设施地址
	山东省济南市槐荫区73号

	法定代表人或负责人
	吕超
	注册资金
	50000万

	总投资
	1159万
	产品销售额
	3000万

	占地面积
	1000m2
	职工人数
	30

	环保部门负责人
	米劲臣
	联系人
	陈明哲

	联系电话
	0531-88305508
	传真电话
	0531-88305675

	电子邮箱
	tld-link@cnrtld.com
	邮政编码
	250022

	单位网址
	http://www.cnrtld.com/

	上年度管理计划执行情况总结
	

2020年12月31日前，同力达公司危废机油通过有资质的企业处置0.15吨；建立了符合环保要求的危废机油存储点，截止到2021年6月，危废存储点存放共计0.25吨。












二、生产概况
	主要原辅材料
及消耗量
	名称
	消耗量
	名称
	消耗量

	
	机油
	1吨
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主要生产设备
及数量
	名称
	数量
	名称
	数量

	
	254s冷镦机
	1
	探伤机
	1

	
	滚丝机
	4
	
	

	
	多用炉
	1
	
	

	主要产品
及产量
	名称
	产量
	名称
	产量

	
	高强螺栓
	400万
	
	

	
	
	
	
	

	生产工艺流程图及工艺说明
	
	废机油


 (
冷镦
制坯
)
	废机油


	转移到有资质的山东晟建宝环保科技有限公司


 (
打包
) (
探伤
) (
热处理
) (
滚丝
)[image: ]	


三、危险废物产生预测
	废物名称
	废物代码
	废物类别
	有害物质名称及含量
	物理形态
	危险特性
	数量
	单位
	来源及产生工序

	废机油
	900-217-08
	HW08
	机油
	液体
	易燃
	0.5
	吨
	设备维护保养

	废油桶
	900-041-49
	HW49
	机油
	固态
	毒性
	  20
	 个
	

	滤网
	900-041-49
	HW49
	有机烃类
	固态
	毒性
	60
	个
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	产生工序主要生产工艺流程图及工艺说明
		废机油



 (
冷镦
制坯
)
	废机油


 (
滚丝
)

	转移到有资质的山东晟建宝环保科技有限公司


 (
热处理
)

 (
探伤
)
[bookmark: _GoBack]
 (
打包
)

废机油主要来源于冷镦及滚丝工序设备的维护保养。


四、危险废物污染治理设施概况
（1）危险废物贮存设施（经营企业应进一步区分为：新产生的危险废物贮存设施及接受的危险废物贮存设施）
	贮存设施名称
	油桶
	贮存设施位置
	紧固件厂房北跨

	最大贮存能力
	1.5t
	贮存容器数量及规格
	9桶

	贮存计划
	按照计划时间

	贮存设施位置图及现状照片
	

	危险废物标示设置情况
	已设置标示

	贮存设施存在问题及整改计划
	无


注：以上表格可复制，有多个贮存设施应分别填写
（2）危险废物利用处置设施
	利用处置设施名称
	
	利用处置设施位置（附图及照片）
	

	总投资
	
	设计运行能力
	

	设计使用年限
	
	投入运行时间
	

	上年度处置（利用）量
	
	主要设备及数量
	

	处置（利用）危险废物的名称
	
	处置（利用）效果
	

	污染治理达标情况
	

	利用处置计划
	

	利用处置工艺
	

	存在问题及改进措施
	


注：以上表格可复制，有多个利用处置设施应分别填写。


五、危险废物管理体系
	管理部门及人员
	管理部门
	部门负责人
	废物管理负责人
	贮存、运输、处置设施技术负责人及文化程度
	工作职责

	
	生产安全部
	修玉翔
	崔凤杰
	本科
	储存、管理

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	规章制度
	管理制度
	岗位责任制度
	安全操作规程
	管理台账
	培训制度
	以外事故防范措施和应急预案

	
	 (
√
)有    无
	 (
√
)有    无
	 (
√
)有    无
	 (
√
)有    无
	 (
√
)有    无
	

	管理组织图
	 (
组长
：
修玉翔
电话
：
15215313101
) (
组员
：
崔凤杰
电话
：15154136693
) (
组员
：
徐涛
电话
：
15665889050
) (
组员
：崔晓晓
电话
：
15966603055
) (
副组长
：
陈明哲
电话
：
13011703435
)


六、减少危险废物产生量和危害性
	减少废物产生量
	废物名称
	上年度产生量
	本年度目标量

	
	废机油
	0.35吨
	0. 5吨

	
	     废油桶
	      15
	 20

	
	
	
	

	减少废物危害性
	1. 减少废机油的土壤污染。


	减少废物产生量和危害性的措施
	1. 设置了专门的盛放器具，油桶全部放置到铁槽内。
2. 存放区域地面设置了防渗透地面，在地面与盛放器具之间增设了防油橡胶垫。
3. 设置了禁止乱摆乱放的标示，禁止直接摆放到地面。
4. 淘汰老旧滚丝机，更新新一代滚丝机，减少废物排放。


七、危险废物分类管理和转移计划
	分类收集
	废机油专门容器收集

	分类贮存
	废机油专门贮存

	分类运输
	由具有相关资质的山东晟建宝环保科技有限公司进行运输

	委外处置单位筛选
	由具有相关资质的山东晟建宝环保科技有限公司进行处置

	转移计划
	废物名称
	废物类别
	废物代码
	拟转移批次
	数量
	单位
	接受单位名称
	许可证号

	
	废机油
	

900-217-08
	HW08
	1~2次/年
	0.5
	吨
	
	

	
	废油桶
	900-041-49
	HW49
	1~2次/年
	20
	个
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



八、国家危险废物管理制度的执行情况
	经营许可制度
	是否将危险废物委托给有经营许可证的单位收集、贮存、利用、处置
	是否对危险废物许可证进行审查确认
	转移审批制度
	转移危险废物是否经过环保部门批准
	

	
	有    无
	有    无
	
	有    无
	有    无

	转移联单制度
	是否按照规定填写危险废物转移联单
	识别标志制度
	收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，是否设置危险废物识别标示
	危险废物的容器和包装物是否设置危险废物识别标示

	
	有    无
	
	有    无
	有    无

	申报登记制度
	是否按照国家规定申报登记危险废物
	环境影响评价制度和“三同时”制度
	环境影响评价
	“三同时”

	
	有    无
	
	有    无
	有    无

	未执行的管理制度或执行不完善的整改计划和措施
	



九、危险废物事故防范措施和环境监测措施
防范措施：
（1） 在装卸危险品前，要预先做好准备工作，了解危险品的化学性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或维修。
（2） 操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴不同的防护用品。
（3） 危险废物储存于危废储存区域，区域地面采用防渗透地面，废油油桶盛放在专门的托盘上，安置到相应的防渗透地面上； 
（4） 储存区域四周设置相应的围栏，配备相应的锁具由专人进行管理。
（5） 在围栏四周的醒目位置做好相应的危废标示，张贴危险品理化特性及危废管理办法或规范。 
（6） 在危废存放区放置灭火器等消防器材，以备应急使用，并做好消防器材的管理，保证在有效期内。
环境监测措施：
（1） 厂区内设置专门的存放区域，做好防渗透地面，废油油桶盛放在专门的托盘上，安置到相应的防渗透地面上。
（2） 在围栏四周的醒目位置做好相应的危废标示，张贴危险品理化特性及危废管理办法或规范。
（3） 设置专人对区域内物品进行统计、管理。
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