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第1章 总则

第1条 为加强同力达公司环境保护工作，促进同力达公司的可持续发展，依据有关环境保护的法律、法规、《中国中车股份有限公司环境保护管理规定》、中车山东公司的《环境保护管理规定》等以及同力达公司环境管理体系文件，结合同力达公司实际，制订本规定。
第2条 必须遵守国家、地方的有关环境保护的方针、政策、法律法规和标准，贯彻“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的原则和“谁使用、谁控制，谁污染、谁治理，谁开发、谁保护”的原则，严格执行公司ISO14001环境管理体系文件。大力开展环境保护、污染防治、节能减排、清洁生产等工作。
第3条 本规定适用于同力达公司环境保护管理。公司各部门和个人都有保护和改善环境的责任和义务，并有权对破坏和污染环境的部门和个人进行监督、检举和控告。

第2章 管理职责

第4条 生产安全部是环境保护工作的归口管理部门，对总经理负责，负责环境保护的管理、监督检查和技术业务。
第5条 公司最高管理者依法履行环境保护职责，对公司产生的环境影响负责，对环境保护工作负总责。
第6条 公司分管环境保护副总经理具体负责环境保护的领导工作，并对环境保护工作负分管领导责任。
第7条 设备技术员为兼职环保人员。
第3章 污染防治

第8条 废水、废气、噪声、固体废弃物等各种污染物的产生与排放，实行源头和过程控制，从源头减少产生量和排放量，污染物排放应符合国家或地方规定的排放标准，主要污染物的排放应同时满足总量控制要求。
第9条 对污染物排放量大、污染物超过国家、地方标准和总量控制指标的生产工艺和设施，需进行技术改造与更新，实施污染再提高治理，以满足国家、地方污染物排放标准和总量控制指标要求。
第10条 产品研发、设计、制造、技术改造过程中，应充分关注产品全生命周期过程中的环境影响，采用技术先进、资源利用率高、污染物排放量少、经济合理的清洁生产设备和工艺，合理利用资源、能源，有效控制环境污染。严禁新上、转移、生产和采用国家明令淘汰的能耗高、污染重的落后产业、生产工艺装置和产品。
第11条 凡是产生污染物的设施设备，应当采取措施，防治在生产、建设或者其他活动中产生的废气、废水、粉尘、放射性物质以及噪声、等对环境的污染和危害。
第12条 严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。

第4章 大气污染和扬尘管理

第13条 大气污染指各种窑炉、机动车辆、生产设施、试验装置以及焚烧废弃物等排放的废气和含烟尘、粉尘及恶臭气体所造成的污染。
第14条 公司内现有生产设施向大气排放污染物的设备、设施必须采取有效措施，防止、减少大气污染，设置符合规定的排气筒、采样口、检测平台、爬梯等，禁止采用天窗、地沟、空气稀释等非正当方式排放。　
第15条 各环境保护设施使用部门应指定专人负责操作管理，严格按照有关操作规程进行，并负责设备的日常维护与保养。环境保护设施产生的粉尘等应密封存放，并定期处理，以免引起二次扬尘。
第16条 生产过程中使用的含挥发性有机物的原材料和产品，其挥发性有机物含量应当符合质量以及相关标准或者要求。
第17条 禁止在公司内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害气体、烟尘和恶臭气体的物质。
第18条 禁止在人口集中区域对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药。
第19条 机动车应严格执行国家或地方规定的排放标准。
第20条 露天堆场等贮存易产生扬尘的物料采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施防治扬尘污染。
第21条 施工作业时，施工单位必须在施工工地设置硬质围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖，严禁敞开式作业。
第22条 施工单位在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。
第23条 运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止造成扬尘污染，并按照规定路线行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料。
　　　　　　
第5章 水污染管理

第24条 水污染指生产或生活中排放的各种含有石油类、重金属、酸、碱、有机物等所造成的污染。　　
第25条 禁止向下水道倾倒油类、切削液、酸液、碱液、剧毒物、工业废渣、垃圾和其他废弃物。
第26条 存放、使用危险化学品、危险废物的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。
第27条 各部门产生的生产、生活污水必须经总公司污水处理站处理，达到相关要求后方可排放，严禁擅自外排。

第6章 环境噪声污染管理

第28条 环境噪声，是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。
第29条 生产作业时向周围环境排放噪声的，应当符合工业企业厂界环境噪声排放标准。
第30条 进行建筑施工作业的，应当采取环境噪声污染防治措施，并不得超过建筑施工场界噪声限值；超过噪声限值并严重污染环境的，项目主管部门应当限制其作业时间或者责令其停工治理。生产安全部对其进行监督检查。工程抢修、抢险除外。
第31条 新设备购置时，应当采购符合声环境保护要求和有关规定噪声限值的设备。
第32条 对产生噪声污染的生产设施，使用部门应采取有效的降噪措施。各部门应对设备（尤其是噪声治理设施）进行日常维护与保养，使其正常运行，以降低噪声排放，降低或减少对公司区域内的影响。
第33条 在公司内进行新、改、扩建和技术改造项目中，施工单位应在工程开工前办理有关手续。施工过程中，应在每天的休息时间停止作业，如因特殊情况需要连续作业，须经环境保护主管部门同意。
第34条 若生产活动确需排放偶发性强烈噪声的，必须事先向当地公安机关提出申请，经批准后方可进行。

第7章 固体废物管理

第35条 固体废弃物指在公司生产、经营活动中所产生的工业、生活废弃物，主要指：废金属、废办公用品、废包装物、建筑垃圾、以及其他工业垃圾。
第36条 危险废弃物指国家危险废物名录中所列的固体废物，公司生产、经营活动中所产生的危险废弃物主要有废油、废油桶、等。
第37条 固体废物环境污染的防治，实行减量化、资源化、无害化，实施分类管理、综合利用、依法安全转移与处置，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
第38条 收集、贮存、运输固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。贮存场所，必须符合国家环境保护标准，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。
第39条 生活垃圾、一般工业垃圾应当按照环境卫生主管部门及上级公司的规定处置，不得随意倾倒、抛撒或者堆放。
第40条 严格危险废物管理和责任制度。危险废物在存放期内，各部门应按职责建立危险废物台账，进行出入库登记、分类存放、巡查和管理。各部门不得擅自倾倒、堆放危险废物。
第41条 危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物标志，必须按照危险废物特性分类进行，禁止混合收集、贮存、运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物。
第42条 危险废物由供应部负责向具有资质的危险废弃物处置单位进行对接、运输，由具有资质的危险废弃物处置单位予以处理。
第43条 危险废物的转移，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。未经环境保护主管部门批准的，不得转移。
第44条 贮存危险废物必须采取符合国家标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报环境保护主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。
第45条 禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

第8章 建设项目环保管理

第46条 公司各部门凡是可能对环境造成污染和破坏的各种新建、改建、扩建和技术改造等工程建设项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定，符合国家产业政策和节能环保标准，执行环境影响评价制度；执行环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。
第47条 需进行环境影响评价的建设项目立项后，由项目立项部门通知工艺技术部，并提供相关资料，由工艺技术部负责办理环保审批手续。
第48条 建设项目实施过程中可能造成的废水、废气、噪声、废弃物排放的，项目主管部门应按照相关文件进行管理。
第49条 建设项目在调试期间，其污染物的排放必须达到国家或地方规定的标准，符合环境保护的有关规定。
第50条 建设项目竣工后严格检查“三同时”执行情况，确保环境污染治理设施和项目主体工程同时完工。项目责任部门组织对环境保护设施检查验收，以确保环境保护内容得到正确实施。
第51条 建设项目竣工后，项目责任部门如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，组织验收以及编制验收监测（调查）报告。如不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。
第52条 建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
第53条 建设项目环境影响评价报告、验收监测（调查）以及其他相关信息，除涉及国家秘密和商业秘密的事项外，应当公开公示，并向环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

第9章 环境保护设施（设备）管理

第54条 环境保护设施（设备）是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。
第55条 环境保护设施（设备）应当符合经批准的环境影响评价文件的要求。
第56条 环境保护设施（设备）纳入公司固定资产管理。各责任部门按职责分工对环境保护设施（设备）状态进行日常检查、管理，保持其完好率和运行率，生产安全部对运行情况进行监督检查。
第57条 环境保护设施（设备）必须和生产同步运行，出现故障需停机检修或设备需要大修时，必须向工艺质量部报告，经同意后方可进行。在环境保护设施大修完成后，必须经监测合格方可投入运行。
第58条 环境保护设施（设备）不得擅自拆除或无故停用、闲置，确需停用、封存或拆除的，工艺质量部提报公司领导批准，并报环境保护主管部门审批后方可实施。
第59条 环境保护设施（设备）使用部门要健全使用和维修保养制度、操作规程，日常加强管理，及时维护保养，配备专（兼）职人员操作，确保环境保护设施（设备）正常运转。
第60条 对现有的环境保护设施（设备），使用部门应建立完整的档案、运转记录和检修记录。
第61条 用于治理污染的药剂等，采购部必须按设计要求购买，不得擅自更换，以确保治理效果。
第62条 污染防治设施（设备）的维修按公司设备管理制度进行。设备管理部门对设备修理实施情况进行监督检查。设备保养和修理过程中，要避免各种废弃物对环境的污染，工艺质量部进行监督检查。
第63条 更新、改造环境保护设施（设备），工艺质量部要在认真选型、比价、论证和全面调查的基础上，从优选择，同时报公司领导批准，如需要须报地方环境保护部门审批后方可实施。
第64条 环境保护设施（设备）在更新、改造完成后，由具有相应资质的单位对治理效果进行监测，达到相关要求后，由公司工艺质量部组织验收，监测报告上报地方环境保护部门。
第65条 为保障监测人员安全及方便操作，保障监测工作顺利进行，采样场地应当按照规定和监测规范设置监测点位和永久性采样平台和爬梯。

第10章 环境监测管理

第66条 生产安全部制定年度监测方案，明确监测对象、监测频次等，并委托具有相应资质的单位进行监测。
第67条 监测范围为公司内及与公司有密切联系的周围环境。
第68条 各部门应积极配合监测工作，确保采样工作在生产设备运转正常情况下进行，负责提供必要的监测条件及设备运行资料等。
第69条 相关责任部门负责保存监测报告，建立监测档案，监测报告保存期限不得少于三年。
第70条 相关责任部门负责将监测结果传达至各相关部门，发现监测数据超标时，及时告知被测单位进行整改。


第11章 应急救援、事故处理和重污染天气管理

第71条 生产安全部制定突发环境事件应急预案，并报环境保护主管部门备案。
第72条 加强突发环境事件应急能力建设，配备相应的应急救援装备和物资，做好经常性维护保养，提高突发事件下应急响应能力。
第73条 在发生或者可能发生突发环境事件时，立即报告至工艺质量部、生产安全部，并及时启动相应等级的应急预案，及时通报可能受到危害的部门和居民，并向上级公司安技环保部、环境保护主管部门和有关部门报告。事故报告及要求，按照公司事故报告、调查处理规定执行。
第74条 突发环境事件结束后，对事故进行调查、分析、处理，对事故的纠正和预防做到闭环管理。
第75条 生产安全部制定重污染天气应急响应操作方案，向环境保护主管部门备案。
第76条 在接到重污染天气的预警通知时，生产安全部各车间应按照重污染天气应急响应操作方案执行相应的应急措施。

第12章 检查与考核

第77条 工艺质量部对规定执行情况进行监督检查，对发现的问题按《环境保护管理考核办法》进行考核。

第13章 附则

第78条 本规定由工艺质量部负责解释。
第79条 本规定自印发之日起执行。

