# **技术要求**

**一、规格型号**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 柱状活性炭 | / | 直径4mm | 18 | t |  |

1. **技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐磨强度（%） | 水分% | 四氯化碳（%） | 碘值mg/g | 灰分（%） | 比表面积㎡/g |
| ≥90 | ≤10% | ≥45% | 800 | ≤15 | ≥850 |

**三、卖方需提供资料及要求**

1. 卖方应提供活性炭的出厂检验报告。
2. 卖方应提供活性炭的有效合格证书。
3. 供货产品必须与明细中一致。
4. 提供活性炭售后服务的说明。

**三、付款要求**

（1）标的物由买方货到验收合格并收到由卖方提供的增值税专用发票后，根据买方资金情况付款。买方可以采用电汇或汇票、云信、抹帐等非现金支付方式向卖方支付合同价款，向卖方交付汇票、云信等之日视为买方已支付相应款项的95%货款，余款5%留作质量保证金，买方在质量保证期届满后视卖方质量责任履行情况无息支付。

（2）当国家法定增值税税率发生变更，甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

**四、质保期**

货物交付并通过验收之次日起 6 个月

**五、交货期**

供货方按采购方的供货需求：合同签订后10日内和2022年11月15日前分两次交货，将全部货物交至买方厂区内的指定区域。